ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
Наименование стройки: 	
Локальная смета № 	
на  	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: 	
Сметная стоимость	144,26	тыс.руб.		
Нормативная трудоемкость	390,56	чел.час.		
Средства на оплату труда	32,420	тыс.руб.		
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1квартал 2011 года	
№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				всего	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч.оп-
оплаты тру-
да			в т.ч. опла-
ты труда	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел   1 Ремонт кровли и стропил	
1	ТЕРр 58-17-4	Разборка покрытий кровель из:  волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,42	191,34	1,1	6447,09	6428,13	18,96	24,39	83,41	
		Ед.изм: 100 м2 покрытий кровель									
				190,24	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,88  кЭМ = 5,04  кМР = 3,79  НР(=83,00*(0,85)%) = 4563,97  СП(=65,00*(0,80)*(0,90)%) = 3021,22  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			4563,97					
	Сметная прибыль			3021,22					
	Сметная стоимость по позиции			14032,28					
2	ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:  смена стропильных ног из досок	0,9	1998,45	19,18	13068,11	10106,83	87	133,25	119,93	
		Ед.изм: 100 м									
				1136,62	0			0			
2.1	204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали вр-i диаметром 3 мм  Ед.изм: т	0,0108	8064	-	330,08	-	-	-	-	
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,88  кЭМ = 5,04  кМР = 3,79  НР(=83,00*(0,85)%) = 7175,85  СП(=65,00*(0,80)*(0,90)%) = 4750,21  кЗИМ = 0%	
	
1 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Накладные расходы			7175,85					
	Сметная прибыль			4750,21					
	Сметная стоимость по позиции			25324,25					
3	ТЕР 10-01-002-01	Установка стропил	0,97	1535,79	50,49	6886,99	1913,94	246,84	24,09	23,37	
		Ед.изм: м3 древесины в конструкции									
				199,71	1,9			18,21			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,88  кЭМ = 5,04  кМР = 3,79  НР(=118,00*(0,85)*(0,90)%) = 1738,94  СП(=63,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%) = 753,54  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			1738,94					
	Сметная прибыль			753,54					
	Сметная стоимость по позиции			9379,47					
4	ТЕР 12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:  среднего профиля по деревян-ной обрешетке с ее устройством	3,42	4259,89	187,72	64629,81	13970,65	3235,69	47,91	163,85	
		Ед.изм: 100 м2 кровли									
				413,46	13,72			463,59			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,88  кЭМ = 5,04  кМР = 3,79  НР(=120,00*(0,85)*(0,90)%) = 13279,5  СП(=65,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%) = 5773,7  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			13279,50					
	Сметная прибыль			5773,70					
	Сметная стоимость по позиции			83683,01					
		Прямые затраты по разделу				91032					
		Накладные расходы по разделу				26660,2					
		Сметная прибыль по разделу				14225,26					
		Итого по разделу				132419,01					
		Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				132419,01					
	Деревянные контсрукции (3) (НР =118,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =63,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда	1932,15								
	Машины и механизмы	246,84								
	Материалы	4726,21								
	Итого	6886,99								
	Накладные расходы	1738,94								
	Сметная прибыль	753,54								
	Итого	2492,47								
	
2 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Кровли (4) (НР =120,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =65,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда	14434,24								
	Машины и механизмы	3235,69								
	Материалы	47423,47								
	Итого	64629,81								
	Накладные расходы	13279,5								
	Сметная прибыль	5773,7								
	Итого	19053,20								
	Крыши, кровли (1,2) (НР =83,00*(0,85)%)(СП =65,00*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда	16534,96								
	Машины и механизмы	105,96								
	Материалы	2874,28								
	Итого	19515,20								
	Накладные расходы	11739,82								
	Сметная прибыль	7771,43								
	Итого	19511,25								
	Итого				132419,01					
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения				11839,54					
	Всего по смете				144258,55					
	
3 из 3