ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 		Заказчик	 	
	/				/		/	
"		"		20	г.		''		"		20	г.	
Наименование стройки	
Локальный сметный расчет № 	
на  ремонт лестничной клетки	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: Дефектный акт	
Сметная стоимость	174,69	тыс.руб.		
Нормативная трудоемкость	244,48	чел.час.		
Средства на оплату труда	20,738	тыс.руб.		
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 	
№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				всего	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч.оп-
оплаты тру-
да			в т.ч. опла-
ты труда	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел   6 Лестница	
1	ТЕРр 59-4-1	Разборка поручней деревянных:  прямой части	0,1	110,9	0	107,24	107,24	0	13,25	1,33	
		Ед.изм: 100 м поручня									
				110,9	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(71,44%) = 76,61  СП(60%) = 64,34  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			76,61					
	Сметная прибыль			64,34					
	Сметная стоимость по позиции			248,19					
	
1 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕРр 57-2-9	Разборка покрытий полов:  дощатых	0,2	316,21	17,47	593,24	577,76	15,48	38,3	7,66	
		Ед.изм: 100 м2 покрытий									
				298,74	9,63			18,62			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(75,2%) = 448,48  СП(68%) = 405,54  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			448,48					
	Сметная прибыль			405,54					
	Сметная стоимость по позиции			1447,26					
3	ТЕРр 57-1-2	Разборка оснований покрытия полов:  лаг из досок и брусков	0,1	59,83	0	57,86	57,86	0	7,67	0,77	
		Ед.изм: 100 м2 основания									
				59,83	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(75,2%) = 43,51  СП(68%) = 39,34  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			43,51					
	Сметная прибыль			39,34					
	Сметная стоимость по позиции			140,71					
4	ТЕРр 51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов:  грунт i-ii группы с креплением	0,02	4175,02	0,96	720,88	665,53	0,09	433,4	8,67	
		Ед.изм: 100 м3 грунта									
				3441,2	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(70,5%) = 469,2  СП(45%) = 299,49  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			469,20					
	Сметная прибыль			299,49					
	Сметная стоимость по позиции			1489,57					
5	ТЕР 06-01-001-02
МДС35 п.4.7.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:  до 3 м3
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,02	90138,79	2791,19	7462,37	1015,93	309,12	535,5	12,32	
				4567,81	361,42			87,37			
		Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и жел									
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(88,83%) = 980,06  СП(55,25%) = 609,57  кЗИМ = 0%	
	
2 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Накладные расходы			980,06					
	Сметная прибыль			609,57					
	Сметная стоимость по позиции			9052					
6	ТЕРр 54-3-3	Разборка подшивки потолков:  оштукатуренной	0,1	744,06	75,55	679,92	646,45	33,47	79,87	7,99	
		Ед.изм: 100 м2 подшивки									
				668,51	41,66			40,29			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(79,9%) = 548,71  СП(80%) = 549,39  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			548,71					
	Сметная прибыль			549,39					
	Сметная стоимость по позиции			1778,02					
7	ТЕР 46-04-013-02	Разборка лестничных:  маршей на двух косоурах	0,104	4469,12	1116,29	3683,38	3039,5	514,3	377,32	39,24	
		Ед.изм: 100 м2 горизонтальной проекции									
				3022,33	195,22			196,33			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(93,06%) = 3011,26  СП(59,5%) = 1925,32  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			3011,26					
	Сметная прибыль			1925,32					
	Сметная стоимость по позиции			8619,96					
8	ТЕР 46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной:  до 25 см	0,012	1485,75	1052,09	106,25	50,32	55,93	48,4	0,58	
		Ед.изм: 10 м2 ниш									
				433,66	111,78			12,97			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(93,06%) = 58,9  СП(59,5%) = 37,66  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			58,90					
	Сметная прибыль			37,66					
	Сметная стоимость по позиции			202,81					
9	ТЕР 46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд:  в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	0,12	2250,18	41,74	1453,65	708,64	22,19	75,58	9,07	
		Ед.изм: м3 заделки									
				610,69	0			0			
	
3 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(93,06%) = 659,46  СП(59,5%) = 421,64  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			659,46					
	Сметная прибыль			421,64					
	Сметная стоимость по позиции			2534,75					
10	ТЕР 09-03-014-01
МДС35 п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:  до 24 м при высоте здания до 25 м
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,75	9198,86	978,39	29429,59	4612,81	4063,38	63,28	54,58	
				553,07	48,7			441,5			
		Ед.изм: т конструкций									
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(76,14%) = 3848,35  СП(72,25%) = 3651,74  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			3848,35					
	Сметная прибыль			3651,74					
	Сметная стоимость по позиции			36929,68					
11	ТЕР 07-05-015-01
МДС35 п.4.7.	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:  гладких
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,35	15497,14	190,21	23038,96	4155,75	368,65	117,72	47,38	
				1067,72	7,49			31,69			
		Ед.изм: 100 м ступеней									
11.1	448-2201-1	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью  Ед.изм: м	-35	139	-	-18341,05	-	-	-	-	
11.2	448-2201-1	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3м  Ед.изм: м	35	139	-	18341,05	-	-	-	-	
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(131,13%) = 5490,99  СП(85%) = 3559,32  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			5490,99					
	Сметная прибыль			3559,32					
	Сметная стоимость по позиции			32089,27					
	
4 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	ТЕР 15-02-034-02
МДС35 п.4.7.	Штукатурка лестничных маршей и площадок:  улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,15	4807,31	92,98	4032,32	2134,42	77,23	134,55	23,21	
				1279,57	58,8			106,61			
		Ед.изм: 100 м2 горизонтальной проекции									
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(88,83%) = 1990,71  СП(46,75%) = 1047,68  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			1990,71					
	Сметная прибыль			1047,68					
	Сметная стоимость по позиции			7070,71					
13	ТЕР 06-01-014-01
МДС35 п.4.7.	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,03	7993,22	152,43	945,64	62,01	25,32	22,42	0,77	
				185,86	15,62			5,66			
		Ед.изм: 100 м2 перекрытия									
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(88,83%) = 60,11  СП(55,25%) = 37,39  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			60,11					
	Сметная прибыль			37,39					
	Сметная стоимость по позиции			1043,14					
14	ТЕР 07-05-016-01
МДС35 п.4.7.	Устройство металлических ограждений с поручнями:  из твердолиственных пород
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,1	35547,99	293,15	14711,44	2107,18	162,33	191,4	22,01	
				1894,86	4,59			5,55			
		Ед.изм: 100 м ограждений									
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(131,13%) = 2770,42  СП(85%) = 1795,82  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			2770,42					
	Сметная прибыль			1795,82					
	Сметная стоимость по позиции			19277,68					
	
5 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	ТЕР 11-01-004-05
МДС35 п.4.7.	Устройство гидроизоляции обмазочной:  в один слой толщиной 2 мм
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,03	1298,92	163,17	211	98,43	27,11	26,97	0,93	
				295,05	2,02			0,73			
		Ед.изм: 100 м2 изолируемой поверхности									
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(104,06%) = 103,19  СП(63,75%) = 63,21  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			103,19					
	Сметная прибыль			63,21					
	Сметная стоимость по позиции			377,4					
16	ТЕР 11-01-017-02
МДС35 п.4.7.	Устройство покрытий мозаичных терраццо:  толщиной 20 мм без рисунка
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,03	3450,52	225,64	713,67	520,93	37,48	174,27	6,01	
				1561,46	23,41			8,49			
		Ед.изм: 100 м2 покрытия									
16.1	402-0052	Окна раздельные под двойное остеклениые (заполнение из стекла) неоткрываемые АОР 21-15Н  Ед.изм: м3	-0,0612	607	-	-139,59	-	-	-	-	
16.2	402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)  Ед.изм: м3	0,0612	607	-	139,59	-	-	-	-	
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(104,06%) = 550,91  СП(63,75%) = 337,51  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			550,91					
	Сметная прибыль			337,51					
	Сметная стоимость по позиции			1602,09					
17	ТЕР 11-01-017-04
МДС35 п.4.7.	Устройство покрытий мозаичных терраццо:  на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм добавлять к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-03
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,03	496,43	5,73	88,09	52,13	0,95	17,44	0,6	
				156,26	0,56			0,2			
		Ед.изм: 100 м2 покрытия									
	
6 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.1	402-0052	Окна раздельные под двойное остеклениые (заполнение из стекла) неоткрываемые АОР 21-15Н  Ед.изм: м3	-0,015	607	-	-34,33	-	-	-	-	
17.2	402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)  Ед.изм: м3	0,015	607	-	34,33	-	-	-	-	
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(104,06%) = 54,45  СП(63,75%) = 33,36  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			54,45					
	Сметная прибыль			33,36					
	Сметная стоимость по позиции			175,9					
18	ТЕР 11-01-039-04
МДС35 п.4.7.	Устройство плинтусов:  из плиток керамических
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,05	4377,42	5,77	901,52	124,79	1,6	23,6	1,36	
				224,44	0			0			
		Ед.изм: 100 м плинтусов									
18.1	101-1947	Опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений из прокатных профилей массой до 0.5 т  Ед.изм: м	-5,05	39,7	-	-755,83	-	-	-	-	
18.2	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые  Ед.изм: м	5,05	39,7	-	755,83	-	-	-	-	
пЗП = 1,15  пЭМ = 1,25  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(104,06%) = 129,86  СП(63,75%) = 79,55  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			129,86					
	Сметная прибыль			79,55					
	Сметная стоимость по позиции			1110,93					
		Прямые затраты по разделу				88937,02					
		Накладные расходы по разделу				21295,18					
		Сметная прибыль по разделу				14957,87					
		Итого по разделу				125190,07					
		Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				125190,07					
		Накладные расходы по смете				21295,18					
		Сметная прибыль по смете				14957,87					
		Временные здания и сооружения				0					
		Итого				161443,12					
		Зимнее удорожание				0					
		Итого				161443,12					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	18			13248,22					
	
7 из 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого				174691,34					
		Всего по смете				174691,34					
	
Составил	/			
		
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
		
Проверил	/	 		
		
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
		
8 из 8