ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 		Заказчик	 	
	/				/		/	
"		"		20	г.		''		"		20	г.	
Наименование стройки: 	
Локальная смета  	
на  	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: 	
Сметная стоимость	1756,88	тыс.руб.		
Нормативная трудоемкость	1424,04	чел.час.		
Средства на оплату труда	12,712	тыс.руб.		
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г., с учётом письма № 3757, ОСН	
№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				всего	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч.оп-
оплаты тру-
да			в т.ч. опла-
ты труда	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1 Полы	
1	ФЕРр 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	4,95	92,9	4,06	459,86	439,76	20,1	11,39	56,38	
		Ед.изм: 100 м2 покрытия									
				88,84	1,51			7,47			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=80,00*(0,85)%) = 304,12  СП(=68,00*(0,80)%) = 241,5  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			304,12					
	Сметная прибыль			241,50					
	Сметная стоимость по позиции			1005,48					
	
1 из 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ФЕРр 57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	4,6	29,41	0	135,29	135,29	0	3,77	17,34	
		Ед.изм: 100 м плинтуса									
				29,41	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=80,00*(0,85)%) = 92  СП(=68,00*(0,80)%) = 73,06  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			92,00					
	Сметная прибыль			73,06					
	Сметная стоимость по позиции			300,35					
3	ФЕРр 57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	5,06	59,83	0	302,74	302,74	0	7,67	38,81	
		Ед.изм: 100 м2 основания									
				59,83	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=80,00*(0,85)%) = 205,86  СП(=68,00*(0,80)%) = 163,48  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			205,86					
	Сметная прибыль			163,48					
	Сметная стоимость по позиции			672,08					
4	ФЕР 11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	5,06	2068,77	28,6	10467,98	1542,59	144,72	35,74	180,84	
		Ед.изм: 100 м2 пола									
				304,86	2,09			10,58			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=123,00*(0,85)*(0,90)%) = 1459,98  СП(=75,00*(0,85)*(0,80)%) = 792,12  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			1459,98					
	Сметная прибыль			792,12					
	Сметная стоимость по позиции			12720,08					
5	ФЕР 11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	5,06	9007,76	126,14	45579,26	2879,34	638,27	66,71	337,55	
		Ед.изм: 100 м2 покрытия									
				569,04	8,82			44,63			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=123,00*(0,85)*(0,90)%) = 2748,53  СП(=75,00*(0,85)*(0,80)%) = 1491,22  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			2748,53					
	Сметная прибыль			1491,22					
	Сметная стоимость по позиции			49819,01					
	
2 из 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	ФЕР 11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	5,06	4505,23	90,89	22796,46	2091,5	459,9	47,84	242,07	
		Ед.изм: 100 м2 покрытия									
				413,34	6,73			34,05			
6.1	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм  Ед.изм: 100 м2	-5,19662	3834	-	-19923,84	-	-	-	-	
6.2	102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм  Ед.изм: м3	9,36	12480	-	116812,8	-	-	-	-	
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=123,00*(0,85)*(0,90)%) = 1998,02  СП(=75,00*(0,85)*(0,80)%) = 1084,03  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			1998,02					
	Сметная прибыль			1084,03					
	Сметная стоимость по позиции			122767,47					
7	ФЕР 11-01-035-01	Устройство покрытий из щитов паркетных	5,06	21944,92	74,87	111041,29	4922,77	378,84	99,68	504,38	
		Ед.изм: 100 м2 покрытия									
				972,88	4,06			20,54			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=123,00*(0,85)*(0,90)%) = 4646,71  СП(=75,00*(0,85)*(0,80)%) = 2521,09  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			4646,71					
	Сметная прибыль			2521,09					
	Сметная стоимость по позиции			118209,09					
8	ФЕР 11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	6,1	568,65	6,97	3468,77	398,03	42,52	7,65	46,67	
		Ед.изм: 100 м плинтуса									
				65,25	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 1  кЭМ = 1  кМР = 1  НР(=123,00*(0,85)*(0,90)%) = 374,15  СП(=75,00*(0,85)*(0,80)%) = 203  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			374,15					
	Сметная прибыль			203,00					
	Сметная стоимость по позиции			4045,92					
		Прямые затраты по разделу				194251,65					
		Накладные расходы по разделу				11829,37					
		Сметная прибыль по разделу				6569,5					
		Итого по разделу				309539,48					
		Зарплата по смете				12712,02					
	
3 из 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Полы (1,2,3) (НР =80,00*(0,85)%)(СП =68,00*(0,80)%)	
	Оплата труда	885,26								
	Машины и механизмы	20,1								
	Материалы	0								
	Итого	897,88								
	Накладные расходы	601,98								
	Сметная прибыль	478,04								
	Итого	1080,02								
	Полы (4,5,6,7,8) (НР =123,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =75,00*(0,85)*(0,80)%)	
	Оплата труда	11944,03								
	Машины и механизмы	1664,25								
	Материалы	179855,29								
	Итого	193353,77								
	Накладные расходы	11227,39								
	Сметная прибыль	6091,46								
	Итого	17318,84								
	Машины и механизмы по смете				1684,35					
	Зарплата машинистов по смете				117,27					
	Материалы по смете				179855,28					
	Итого по смете				309539,48					
	Итого с индексом пересчета в цены 1 квартал 2011 года	4,81			1488884,9					
	НДС	18			267999,28					
	Всего по смете				1756884,18					
	
Составил	/	.		
		
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
		
Проверил	/			
		
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
		
4 из 4