ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 			
			Заказчик	 	
	/		/			/		/	
"		"		20	г.		''		"		20	г.	
Наименование стройки: 	
Локальная смета № 	
на замена водопровода	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
	
Адрес объекта: 	
Основание: 	
Сметная стоимость	96,77	тыс.руб.		
Нормативная трудоемкость	71,47	чел.час.		
Средства на оплату труда	6,191	тыс.руб.		
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 года	
№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				всего	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч.оп-
оплаты тру-
да			в т.ч. опла-
ты труда	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1 Ремонт наружных сетей водопровода	
1	ТЕР 01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:  2
Ед.изм: 1000 м3 грунта	0,7	4772,91	4672,6	17178,67	693,74	16484,93	12,86	9	
				100,31	658,11			4551,49			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=95,00*(0,85)*(0,94)%)=3986,37  СП(=50,00*(0,80)*(0,90)%)=1888,28  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			3986,37					
	Сметная прибыль			1888,28					
	Сметная стоимость по позиции			23053,32					
2	ТЕР 01-02-057-02
Т.Ч.П. 3.187.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:  2
Ед.изм: 100 м3 грунта	0,07	1201,2	0	996,9	996,9	0	154	12,94	
				1201,2	0			0			
пЗП=1,2  кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=80,00*(0,85)*(0,94)%)=638,02  СП(=45,00*(0,80)*(0,90)%)=319,01  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			638,02					
	
1 из 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сметная прибыль			319,01					
	Сметная стоимость по позиции			1953,93					
3	ТЕР 22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:  100 мм
Ед.изм: врезка	1	173,83	116,52	951,33	234,45	587,26	2,23	2,23	
				23,73	8,25			81,51			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=130,00*(0,85)*(0,94)%)=328,6  СП(=89,00*(0,80)*(0,90)%)=202,21  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			328,60					
	Сметная прибыль			202,21					
	Сметная стоимость по позиции			1482,14					
4	ТЕР 22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:  65 мм
Ед.изм: км трубопровода	0,16	30619,53	2790,98	21295,55	3049,33	2250,65	207,64	33,22	
				1928,98	303,66			480,03			
4.1	530-0045	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм  Ед.изм: 10 м	-16,16	256	-	-15968,67	-	-	-	-	
4.2	530-0045	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм  Ед.изм: 10 м	16,16	256	-	15968,67	-	-	-	-	
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=130,00*(0,85)*(0,94)%)=3670,53  СП(=89,00*(0,80)*(0,90)%)=2258,79  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			3670,53					
	Сметная прибыль			2258,79					
	Сметная стоимость по позиции			27224,87					
5	530-0045	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
Ед.изм: 10 м
Кол-во-16,16  	-16,16	256	0	-15679,08	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			-15679,08					
6	ЧелСЦена 15.02.001.7 (1733)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм  71,91/3,86*1,122*10=209,02
Ед.изм: 10 м	16,16	209,02	0	13038,17	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			13038,17					
7	ТЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:  до 50 мм
Ед.изм: шт.	1	438,01	5,13	1747,65	131,7	25,86	1,47	1,47	
				13,33	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=128,00*(0,85)*(0,94)%)=134,33  СП(=83,00*(0,80)*(0,90)%)=79,02  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			134,33					
	
2 из 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сметная прибыль			79,02					
	Сметная стоимость по позиции			1961					
8	ТЕР 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:  59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов
Ед.изм: 1000 м3 грунта	0,7	1262,2	1262,2	4453,04	0	4453,04	0	0	
				0	112,65			779,09			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=95,00*(0,85)*(0,94)%)=592,11  СП(=50,00*(0,80)*(0,90)%)=280,47  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			592,11					
	Сметная прибыль			280,47					
	Сметная стоимость по позиции			5325,62					
9	ТЕР 22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:  сухих
Ед.изм: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодц	0,1	37621,88	4421,02	15377,11	917,91	2228,19	106,3	10,63	
				929,06	263,16			260			
9.1	103-0753	Люки чугунные легкие для колодцев  Ед.изм: шт.	1	420	-	1591,8	-	-	-	-	
9.2	402-9086-1	 раствор асбоцементный  Ед.изм: м3	0,0034	1800	-	23,19	-	-	-	-	
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=130,00*(0,85)*(0,94)%)=1225,03  СП(=89,00*(0,80)*(0,90)%)=753,86  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			1225,03					
	Сметная прибыль			753,86					
	Сметная стоимость по позиции			18970,99					
10	445-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
Ед.изм: м3
Кол-во-0,395  	-0,395	4784	0	-7161,89	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			-7161,89					
11	445-3410-1	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм
Ед.изм: м
Кол-во-0,58  	-0,58	355	0	-780,36	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			-780,36					
12	445-3410-3	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
Ед.изм: м
Кол-во-0,96  	-0,96	626	0	-2277,64	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,79  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	
3 из 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сметная стоимость по позиции			-2277,64					
13	ЧелСЦена 01.15.0412	Кольца для колодцев сборные железобетонные КС-10-9 7129,03/3,86*1,122=2072,22
Ед.изм: м3	0,72	2072,22	0	5759,11	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			5759,11					
14	ЧелСЦена 01.15.053.5	Плиты перекрытия колодцев КЦП 1-10-1 17243,51/3,86*1,122= 5012,23
Ед.изм: м3	0,1	5012,23	0	1934,72	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			1934,72					
15	ЧелСЦена 01.15.056.1	Плиты днищ колодцев ПН-10 7378,97/3,86*1,122= 2144,87
Ед.изм: м3	0,18	2144,87	0	1490,26	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			1490,26					
16	ТЕР 22-03-011-03	Установка:  гидрантов пожарных
Ед.изм: шт.	1	2120,39	6,46	8294	166,87	32,56	1,98	1,98	
				16,89	0,25			2,47			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=130,00*(0,85)*(0,94)%)=176,11  СП(=89,00*(0,80)*(0,90)%)=108,38  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			176,11					
	Сметная прибыль			108,38					
	Сметная стоимость по позиции			8578,49					
17	300-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм
Ед.изм: шт.
Кол-во-1  	-1	2053	0	-7924,58	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			-7924,58					
	
4 из 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	ЧелСЦена 20.04.055	Гидранты пожарные подземные, высотой 3 м 8050,85/3,86*1,122=2340,17
Ед.изм: шт.	1	2340,17	0	9033,06	0	0	0	0	
				0	0			0			
кЗП=9,88  кЭМ=5,04  кМР=3,86  НР(=0%)=0  СП(=0%)=0  кЗИМ=0%	
	Накладные расходы			0,00					
	Сметная прибыль			0,00					
	Сметная стоимость по позиции			9033,06					
		Прямые затраты по разделу				67726,02					
		Накладные расходы по разделу				10751,11					
		Сметная прибыль по разделу				5890,03					
		Итого по разделу				85982,13					
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1,8) (НР =95,00*(0,85)*(0,94)%)(СП =50,00*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда				6024,32					
	Машины и механизмы				20937,97					
	Материалы				0					
	Итого				21631,72					
	Накладные расходы				4578,48					
	Сметная прибыль				2168,76					
	Итого				28378,96					
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (2) (НР =80,00*(0,85)*(0,94)%)(СП =45,00*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда				996,9					
	Машины и механизмы				0					
	Материалы				0					
	Итого				996,90					
	Накладные расходы				638,02					
	Сметная прибыль				319,01					
	Итого				1953,92					
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (3,4,9,16) (НР =130,00*(0,85)*(0,94)%)(СП =89,00*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда				5192,58					
	Машины и механизмы				5098,66					
	Материалы				36450,78					
	Итого				45918,01					
	Накладные расходы				5400,27					
	Сметная прибыль				3323,24					
	Итого				54641,53					
	
5 из 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7) (НР =128,00*(0,85)*(0,94)%)(СП =83,00*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда				131,7					
	Машины и механизмы				25,86					
	Материалы				1590,09					
	Итого				1747,65					
	Накладные расходы				134,33					
	Сметная прибыль				79,02					
	Итого				1961,00					
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				85982,13					
	Накладные расходы по смете				10751,11					
	Сметная прибыль по смете				5890,03					
	Временные здания и сооружения				0					
	Итого				85982,13					
	Зимнее удорожание				0					
	Итого				85982,13					
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения				10792,1					
	Всего по смете				96774,23					
	
Составил	/			
(должность, подпись (инициалы, фамилия))			
			
Проверил	/			
(должность, подпись (инициалы, фамилия))			
			
6 из 6