Наименование стройки: 	
	
Локальная смета	
	
ремонт кровли,  детсад 	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: 	
	Сметная стоимость	1782,962	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	1969,81	чел.час	
	Сметная заработная плата	80,125	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на  1 квартал 2011 года	
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы		
												машинистов	
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.			
												на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1Кровля	
1	ФЕРр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,12	71,18	0,2	0	87,39	40,97	0,12	0	9,1	1,09	
					70,98									
2	ФЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,31	153,59	41,43	0	10211,67	3943,67	1456,72	0	14,38	105,12	
					112,16									
3	ФЕР 12-01-014-02
(Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. б))
МДС35 п.4.7.	Демонтаж утеплителя из шлака	1 м3 утеплителя	109,65	225,58	30,17	171,7	44457,86	11504,64	15912,16	0	3,04	306,67	
					23,71	3,83				2020,01		0,34	37,28	
4	ФЕР 12-01-014-01
МДС35 п.4.7.	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	1 м3 утеплителя	5,2	678,76	25,74	621,27	18536,34	913,25	804,76	15539,21	4,07	24,34	
					31,75	3,26				101,92		0,29	1,89	
5	ФЕР 12-01-015-03
МДС35 п.4.7.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	7,31	951,81	31,79	851,5	37695,95	2770,62	1397,21	29939,68	7,84	65,91	
					68,52	1,76				77,35		0,13	1,19	
	
1 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	ФЕР 12-01-013-01
МДС35 п.4.7.	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	7,31	5283,04	135,97	4967,77	197467,03	7250,04	5976,07	174672,26	21,02	176,7	
					179,3	7,83				344,14		0,58	5,30	
7	ФЕР 12-01-013-02
МДС35 п.4.7.	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	100 м2 утепляемого покрытия	21,93	5036,8	130,27	4778,32	557659,37	15552,62	17176,64	504032,96	15,03	379,05	
					128,21	7,83				1032,42		0,58	15,90	
8	ФЕР 12-01-017-01
МДС35 п.4.7.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,31	1292,15	225	831,97	61844,25	9509,57	9889,06	29252,98	27,22	228,82	
					235,18	21,86				960,78		1,94	17,73	
9	ФЕР 12-01-017-02
МДС35 п.4.7.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ( до 20 мм)	100 м2 стяжки	36,55	64,32	2,66	53,02	13947,68	1746,8	584,55	9321,21	1	42,03	
					8,64	0,34				74,72		0,03	1,37	
10	ФЕР 12-01-010-01
МДС35 п.4.7.	Устройство мелких покрытий (парапеты,) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,12	9875,72	23,38	8890,58	6593,75	638,4	16,87	5131,64	112,75	15,56	
					961,76	2,7				1,95		0,20	0,03	
11	ФЕР 12-01-007-10
МДС35 п.4.7.	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя	100 м2 кровли	7,31	15256,03	141,35	14465,39	575003,39	26254,21	6212,53	508619,02	74,29	624,52	
					649,29	15,12				664,54		1,12	10,23	
	Прямые затраты по разделу		0				1416060,44						
	Накладные расходы по разделу		0				73162						
	Сметная прибыль по разделу		0				34282,23						
	Итого		0				1523504,68						
Кровли (3,4,5,6,7,8,9,10,11) (НР = 86,292%)(СП = 39,78%)	
	Зарплата					81417,98						
	Машины и механизмы					57969,84						
	Материалы					1276508,96						
	Итого					1410618,96						
	Накладные расходы					70019,46						
	Сметная прибыль					32567,19						
	Итого					1513205,61						
	
2 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Крыши, кровли (1) (НР = 66,317%)(СП = 46,8%)	
	Зарплата					40,97						
	Машины и механизмы					0,12						
	Материалы					0						
	Итого					41,09						
	Накладные расходы					27,04						
	Сметная прибыль					19,26						
	Итого					87,38						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2) (НР = 79,101%)(СП = 42,84%)	
	Зарплата					3943,67						
	Машины и механизмы					1456,72						
	Материалы					0						
	Итого					5400,39						
	Накладные расходы					3115,5						
	Сметная прибыль					1695,78						
	Итого					10211,67						
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)					1523504,68						
	Накладные расходы по смете					73162						
	Сметная прибыль по смете					34282,23						
	Итого					1523504,68						
	Содержание службы технического надзора				1,1	16758,55						
	Итого					1540263,23						
	Расчет НДС при УСН (=((Сумма(иМР)+Сумма(иЭМ)-Сумма(иЗПМ))+Сумма(иНР)*0,1712+Сумма(иСП)*0,15)*0,18)					242698,59						
										
	Всего по смете					1782961,82						
	
3 из 3