|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | |
|  | | | |
| Объект: | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-3-1** | | | |
| (Локальная смета) | | | |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ОТВЕДЕННЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | |
| Сметная стоимость: | | **1 809.79** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **8.49** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **206.83** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. КАРЬЕР №1 (БЛОК №1)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 01-01-023-07  Срезка грунта с поверхности карьера перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, 1 группа грунтов во врем. кавальер, 1000 м3 грунта | 121.135 | 2 522.27 | 2 486.58 | 305 535.18 | 4 323.31 | 301 211.87 | 3.62 | 438.5087 |
| 35.69 | 312.01 | 37 795.33 | 17.88 | 2165.8938 |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-01-023-19  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-023-07, 1000 м3 грунта | 121.135 | 1 930.05 | 1 897.50 | 233 796.61 | 3 942.94 | 229 853.66 | 0.22 | 26.6497 |
| 32.55 | 232.95 | 28 218.40 | 0.89 | 107.81015 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-01-031-03  Разработка щебенистого грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов в выработанный карьер, 1000 м3 грунта | 10.5 | 1 686.01 | 1 686.01 | 17 703.11 |  | 17 703.11 |  |  |
|  | 211.15 | 2 217.08 | 12.1 | 127.05 |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-01-031-11  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-03, 1000 м3 грунта | 10.5 | 6 667.40 | 6 667.40 | 70 007.70 |  | 70 007.70 |  |  |
|  | 835.00 | 8 767.50 | 9.57 | 100.485 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*5* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-023-07  Перемещение грунта до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, 1 группа грунтов в выработанный карьер (рекультивация), 1000 м3 грунта | 121.185 | 2 522.27 | 2 486.58 | 305 661.29 | 4 325.09 | 301 336.20 | 3.62 | 438.6897 |
| 35.69 | 312.01 | 37 810.93 | 17.88 | 2166.7878 |
|  | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-023-19  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-023-07, 1000 м3 грунта | 121.185 | 1 930.05 | 1 897.50 | 233 893.11 | 3 944.57 | 229 948.54 | 0.22 | 26.6607 |
| 32.55 | 232.95 | 28 230.05 | 0.89 | 107.85465 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*15* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **1 166 597.00** | **16 535.91** | **1 150 061.08** |  | **930.5088** |
|  |  | **143 039.29** |  | **4775.8814** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. КАРЬЕР №1 (БЛОК №3)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-01-023-07  Срезка грунта с поверхности карьера перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, 1 группа грунтов во врем. кавальер, 1000 м3 грунта | 60.985 | 2 522.27 | 2 486.58 | 153 820.64 | 2 176.55 | 151 644.08 | 3.62 | 220.7657 |
| 35.69 | 312.01 | 19 027.93 | 17.88 | 1090.4118 |
|  | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 01-01-023-19  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-023-07, 1000 м3 грунта | 60.985 | 257.34 | 253.00 | 15 693.88 | 264.67 | 15 429.21 | 0.22 | 13.4167 |
| 4.34 | 31.06 | 1 894.19 | 0.89 | 54.27665 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 01-01-023-07  Перемещение грунта до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, 1 группа грунтов в выработанный карьер (рекультивация), 1000 м3 грунта | 60.985 | 2 522.27 | 2 486.58 | 153 820.64 | 2 176.55 | 151 644.08 | 3.62 | 220.7657 |
| 35.69 | 312.01 | 19 027.93 | 17.88 | 1090.4118 |
|  | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 01-01-023-19  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-023-07, 1000 м3 грунта | 60.985 | 257.34 | 253.00 | 15 693.88 | 264.67 | 15 429.21 | 0.22 | 13.4167 |
| 4.34 | 31.06 | 1 894.19 | 0.89 | 54.27665 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **339 029.04** | **4 882.44** | **334 146.58** |  | **468.3648** |
|  |  | **41 844.24** |  | **2289.3769** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. ПЛОЩАДКА ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУДЕНИЙ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 01-01-031-01  Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов во врем. кавальер Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06, 1000 м3 грунта | 0.6 | 1 429.74 | 1 429.74 | 857.84 |  | 857.84 |  |  |
|  | 179.06 | 107.43 | 10.2608 | 6.15648 |
|  | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 01-01-031-09  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-1 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06, 1000 м3 грунта | 0.6 | 2 404.57 | 2 404.57 | 1 442.74 |  | 1 442.74 |  |  |
|  | 301.12 | 180.67 | 8.6284 | 5.17704 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 01-01-031-01  Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов из врем. кавальера на покрытие площадки Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | 0.6 | 1 215.28 | 1 215.28 | 729.17 |  | 729.17 |  |  |
|  | 152.20 | 91.32 | 10.2608 | 6.15648 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*0.85* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 01-01-031-09  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-1 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | 0.6 | 2 043.88 | 2 043.88 | 1 226.33 |  | 1 226.33 |  |  |
|  | 255.96 | 153.57 | 7.33414 | 4.400484 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **4 256.08** |  | **4 256.08** |  |  |
|  |  | **532.99** |  | **21.890484** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 509 882.12** | **21 418.35** | **1 488 463.74** |  | **1398.8736** |
|  |  | **185 416.52** |  | **7087.1488** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 509 882.12** | **21 418.35** | **1 488 463.74** |  | **1398.8736** |
|  |  | **185 416.52** |  | **7087.1488** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)** |  |  |  | **196 493.13** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)** |  |  |  | **103 417.44** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **1 809 792.69** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **1 809 792.69** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **196 493.13** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **103 417.44** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | ЖУКОВА В.З. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |