|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | |
|  | | | |
| Объект: | СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-8-2** | | | |
| (Локальная смета) | | | |
| ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (Д-700мм-3шт, Д-1200мм-1шт) | | | |
| Основание: 00.06- ГТС Л.№2 | | | |
| Сметная стоимость: | | **233.40** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **0.81** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **9.34** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 01-01-009-08  Разработка грунта экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта | 0.119 | 3 517.23 | 3 517.23 | 418.55 |  | 418.55 |  |  |
|  | 456.42 | 54.31 | 27.95 | 3.32605 |
|  | Объем: 36+25+40+18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-02-027-09  Планировка дна механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади | 0.15 | 1 226.84 | 418.39 | 184.03 | 121.27 | 62.76 | 83.26 | 12.489 |
| 808.45 | 50.18 | 7.53 | 3.03 | 0.4545 |
|  | Объем: 34+43+40+33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-01-013-09  Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 Т.Ч. п.3.27 Кэм=1,06, 1000 м3 грунта | 0.189 | 5 859.48 | 5 702.28 | 1 107.44 | 27.88 | 1 077.73 | 14.96 | 2.82744 |
| 147.51 | 761.91 | 144.00 | 45.898 | 8.674722 |
|  | Объем: 40+48+60+41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1- 3.  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км. для засыпки, т | 347.76 | 5.61 | 5.61 | 1 950.93 |  | 1 950.93 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 189\*1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-02-061-03  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 1.88 | 1 147.08 |  | 2 156.51 | 2 156.51 |  | 121 | 227.48 |
| 1 147.08 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 30-01-024-03  Устройство из монолитного железобетона В-15, 100 м3 железобетона в деле | 0.2152 | 113 805.71 | 11 152.30 | 24 490.99 | 2 640.19 | 2 399.97 | 1056.72 | 227.40614 |
| 12 268.52 | 1 638.08 | 352.51 | 108.41 | 23.329832 |
|  | Объем: 4.8\*3+7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0208:[ М-(68121.04=655.01\*104) ]* | | | | | | | | |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 401-0206:[ М-(64090.00=616.25\*104) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 204-0021  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.858 | 9 155.90 |  | 7 855.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 204-0036  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.858 | 2 365.00 |  | 2 029.17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 01-02-044-01  Крепление камнем на входном и выходном оголовках, 100 м3 камня в деле | 0.185 | 2 963.77 | 10.46 | 548.30 | 546.36 | 1.94 | 281 | 51.985 |
| 2 953.31 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.5\*3+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 413-0009:[ М-(35204.56=348.56\*101) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 413-0216  Камень бутовый марка 400, м3 | 18.685 | 169.63 |  | 3 169.54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 18.5\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 01-02-044-01  Крепление щебнем на входном и выходном оголовках, 100 м3 камня в деле | 0.065 | 2 963.77 | 10.46 | 192.65 | 191.97 | 0.68 | 281 | 18.265 |
| 2 953.31 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.5\*3+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 413-0009:[ М-(35204.56=348.56\*101) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 408-0019  Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3 | 6.565 | 189.37 |  | 1 243.21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6.5\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 22-01-011-18  Укладка стальных труб диаметром 1220\*10 мм, км | 0.014 | 3 491 720.38 | 218 443.75 | 48 884.09 | 436.16 | 3 058.21 | 2380 | 33.32 |
| 31 154.20 | 18 024.72 | 252.35 | 1084.52 | 15.18328 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-0282:[ М-(3949083.40=3933.35\*1004) ]* | | | | | | | | |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 103-0280:[ М-(3219346.08=3206.52\*1004) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 22-02-002-18  Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм, км | 0.014 | 299 965.03 | 121 968.50 | 4 199.51 | 113.78 | 1 707.56 | 700 | 9.8 |
| 8 127.00 | 5 436.41 | 76.11 | 292.91 | 4.10074 |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 101-1744:[ М-(97114.65=3947.75\*24.6) ]; ТССЦ 101-1794:[ М-(49331.48=10171.44\*4.85) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 22-01-011-13  Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 720\*10мм, км трубопровода | 0.052 | 2 069 911.56 | 52 809.26 | 107 635.40 | 898.50 | 2 746.08 | 1320 | 68.64 |
| 17 278.80 | 6 881.20 | 357.82 | 429.27 | 22.32204 |
|  | Объем: 0.016+0.021+0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 22-02-002-13  Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм, км трубопровода | 0.052 | 127 842.90 | 26 286.30 | 6 647.83 | 266.78 | 1 366.89 | 437 | 22.724 |
| 5 130.38 | 2 828.69 | 147.09 | 164.65 | 8.5618 |
|  | Объем: 0.016+0.021+0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 101-1744:[ М-(54873.73=3947.75\*13.9) ]; ТССЦ 101-1794:[ М-(28073.17=10171.44\*2.76) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 30-07-010-01  Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы, 1 м3 подготовки | 18 | 237.27 | 88.02 | 4 270.86 | 354.06 | 1 584.36 | 1.84 | 33.12 |
| 19.67 | 10.68 | 192.24 | 0.71 | 12.78 |
|  | Объем: 4\*3+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **216 984.77** | **7 753.46** | **16 375.66** |  | **708.05658** |
|  |  | **1 583.96** |  | **98.732964** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **216 984.77** | **7 753.46** | **16 375.66** |  | **708.05658** |
|  |  | **1 583.96** |  | **98.732964** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **14 297.68** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2, 5, 9, 11; %=110 - по стр. 6, 17; %=130 - по стр. 13-16)** |  |  |  | **9 839.86** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3; %=45 - по стр. 2, 5, 9, 11; %=80 - по стр. 6, 17; %=89 - по стр. 13-16)** |  |  |  | **6 573.18** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **233 397.81** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **233 397.81** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **9 839.86** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **6 573.18** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | ЖУКОВА В.З. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |