|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | |
|  | | | |
| Объект: | ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-4-6** | | | |
| (Локальная смета) | | | |
| СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ОСНОВАНИЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА (ДОП.СМЕТА ПО ЗАМЕЧ. 4.2.13.2) | | | |
| Сметная стоимость: | | **31.95** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **0.09** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **2.18** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 01-01-031-01  Срезка грунта Т-0.2м с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов в бурты Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06, 1000 м3 грунта | 1.52 | 1 429.74 | 1 429.74 | 2 173.20 |  | 2 173.20 |  |  |
|  | 179.06 | 272.16 | 10.2608 | 15.596416 |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-01-022-07  Разработка грунта ранее разр. с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта | 1.52 | 3 563.79 | 3 563.79 | 5 416.96 |  | 5 416.96 |  |  |
|  | 462.47 | 702.95 | 28.32 | 43.0464 |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | Х403-1- 2.  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км. во врем.кавальер, т | 2614.4 | 4.43 | 4.43 | 11 581.79 |  | 11 581.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1520\*1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-01-031-01  Разработка грунта ранее разр. с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов в выработанный карьер Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | 1.52 | 1 215.28 | 1 215.28 | 1 847.22 |  | 1 847.22 |  |  |
|  | 152.20 | 231.34 | 10.2608 | 15.596416 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*0.85* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-031-09  При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-1 Т.Ч. п.3.31 Кэм=1,06 Т.Ч. п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта | 1.52 | 5 109.71 | 5 109.71 | 7 766.75 |  | 7 766.75 |  |  |
|  | 639.89 | 972.63 | 7.33414 | 11.147893 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*5* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **28 785.92** |  | **28 785.92** |  |  |
|  |  | **2 179.08** |  | **85.387125** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **28 785.92** |  | **28 785.92** |  |  |
|  |  | **2 179.08** |  | **85.387125** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4, 5)** |  |  |  | **2 070.13** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 5)** |  |  |  | **1 089.54** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **31 945.59** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **31 945.59** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **2 070.13** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **1 089.54** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | ЖУКОВА В.З. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |