ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   http://www.gosstroysmeta.ru/		
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"		
Подрядчик	  				
			Заказчик	 		
	/		/			/		/		
"		"			г.		''		"			г.		
Наименование стройки: МКДОУ Детский сад №3 "Солнышко"		
		
Локальная смета 		
		
замена кровли, МКДОУ Детский сад №3 "Солнышко"		
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)		

	
	Сметная стоимость	979,974	тыс.руб.		
	Нормативная трудоемкость	1100,07	чел.час		
	Средства на оплату труда	9,570	тыс.руб.		
Составлен(а) в уровне цен на  2 квартал 2013 года	
С использованием: ФЕР (Редакция 2009) (Дополнение 8)
Индексы к ФЕР за январь 2000г.		
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч		
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы			
												машинистов		
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.				
												на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
   Раздел 1. Замена кровли из волнистых асбестоцементных листов на кровлю из металлочерепицы		
1	ФЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,4	154,66	30,64		1 900	669,71	165,46		15,90	85,86		
					124,02										
НР=99%=110,00*(0,90)=663,01  СП=60%=70,00*(0,85)=401,83  		
2	ФЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,4	160,11	39,74		1 876	650,00	214,60		15,16	81,86		
					120,37	6,21				33,53		0,46	2,48		
	509-9900	Строительный мусор	т	7,56		-			-	-		-	-		
НР=83%=83,00=567,33  СП=65%=65,00=444,29  		
3	ФЕРр 58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 466,21	10,37		122	49,12	0,21		309,30	6,19		
					2 455,84										
		
1 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	509-9900	Строительный мусор	т	0,112		-			-	-		-	-		
НР=83%=83,00=40,77  СП=65%=65,00=31,93  		
4	ФЕР 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	378,81	22,06	300,20	989	113,10	44,12	600,40	6,63	13,26		
					56,55	1,49				2,98		0,11	0,22		
	101-0897	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	22,84	-	22,84	45,68	-	-	45,68	-	-		
НР=106%=118,00*(0,90)=123,04  СП=54%=63,00*(0,85)=62,68  		
5	ФЕРр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,5	3 598,85	31,60	3 227,16	2 051	170,05	15,80	1 613,58	39,87	19,94		
					340,09										
НР=83%=83,00=141,14  СП=65%=65,00=110,53  		
6	ФЕРр 58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,5	255,37	36,29		294	109,54	18,15		27,08	13,54		
					219,08	5,67				2,84		0,42	0,21		
НР=83%=83,00=93,28  СП=65%=65,00=73,05  		
7	ФЕРр 58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	15	79,70	24,40	43,40	1 460	178,50	366,00	651,00	1,42	21,30		
					11,90										
НР=83%=83,00=148,16  СП=65%=65,00=116,03  		
8	ФЕР 10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,5	2 300,67	38,22	2 062,26	1 312	100,10	19,11	1 031,13	24,09	12,05		
					200,19	2,03				1,02		0,15	0,08		
НР=106%=118,00*(0,90)=107,19  СП=54%=63,00*(0,85)=54,60  		
9	ФЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,5	1 766,82	26,57	1 570,73	9 104	762,84	119,57	7 068,29	21,35	96,08		
					169,52	3,71				16,70		0,32	1,44		
НР=83%=83,00=647,02  СП=65%=65,00=506,70  		
10	ФЕРр 58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,9	2 492,19	40,78	2 198,68	2 586	227,46	36,70	1 978,81	31,83	28,65		
					252,73	5,10				4,59		0,44	0,40		
НР=83%=83,00=192,60  СП=65%=65,00=150,83  		
11	ФЕР 26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составомПирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,9	239,35	114,74	1,84	3 791	1 092,65	1 021,19	16,38	12,91	114,90		
					122,77	1,62				14,42		0,14	1,25		
	113-9005	Антисептик-антипирен	кг	286,58		-			-	-		-	-		
		
2 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
НР=90%=100,00*(0,90)=996,36  СП=60%=70,00*(0,85)=664,24  		
12	ФЕР 26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки (Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	5,4	1 532,98	21,79	1 385,68	13 983	677,75	117,67	7 482,67	14,36	77,54		
					125,51										
	101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	621	12,37	-	12,37	7 681,77	-	-	7 681,77	-	-		
	113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	-621	4,82	-	4,82	-2 993,22	-	-	-2 993,22	-	-		
НР=90%=100,00*(0,90)=609,98  СП=60%=70,00*(0,85)=406,65  		
13	ФЕР 12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	5,4	10 417,47	115,24	9 946,00	65 053	1 923,64	622,30	53 708,40	41,23	222,64		
					356,23	10,67				57,62		0,79	4,27		
	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28,5	164,28	-	164,28	4 681,98	-	-	4 681,98	-	-		
	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: внутренняя ендова	м2	5,4	164,28	-	164,28	887,11	-	-	887,11	-	-		
НР=108%=120,00*(0,90)=2 139,76  СП=55%=65,00*(0,85)=1 089,69  		
14	ФЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,9	6 746,91	22,95	6 456,03	11 054	241,14	20,66	5 810,43	31,41	28,27		
					267,93	2,16				1,94		0,16	0,14		
	301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	30	220,46	-	220,46	6 613,8	-	-	6 613,8	-	-		
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,4068	11 200,00	-	11 200,00	-4 556,16	-	-	-4 556,16	-	-		
	301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	90	41,57	-	41,57	3 741,3	-	-	3 741,3	-	-		
	101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,1521	7 977,00	-	7 977,00	-1 213,3	-	-	-1 213,3	-	-		
НР=108%=120,00*(0,90)=262,53  СП=55%=65,00*(0,85)=133,69  		
15	ФЕРр 58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,9	6 796,71	11,33	6 471,48	6 535	282,51	10,20	5 824,33	36,80	33,12		
					313,90										
НР=83%=83,00=234,48  СП=65%=65,00=183,63  		
16	ФЕРр 58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,22	4 033,82	6,97	3 481,78	1 065	119,92	1,53	765,99	63,90	14,06		
					545,07										
НР=83%=83,00=99,53  СП=65%=65,00=77,95  		
17	ФЕРр 58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,11	7 241,69	6,97	6 781,78	870	49,82	0,77	746,00	53,10	5,84		
					452,94										
НР=83%=83,00=41,35  СП=65%=65,00=32,38  		
		
3 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
18	ФЕРр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,5	863,90	0,87	554,20	661	154,42	0,44	277,10	37,80	18,90		
					308,83										
	509-9900	Строительный мусор	т	0,005		-			-	-		-	-		
НР=83%=83,00=128,17  СП=65%=65,00=100,37  		
19	ФЕР 12-01-012-01	Монтаж снегозадерживателей трубчатых Borge	100 м ограждения	0,88	3 147,39	55,38	3 032,91	9 974	52,01	48,73	2 668,96	6,67	5,87		
					59,10	3,92				3,45		0,29	0,26		
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,264	10 045,00	-	10 045,00	-2 651,88	-	-	-2 651,88	-	-		
	ООО Первая кровельная г.	260	Снегозадержатель трубчатый Borge, 3 м.	1900.00/5,54/1,18*1,12=325,52	шт.	30	325,52	-	325,52	9 765,6	-	-	9 765,6	-	-		
НР=108%=120,00*(0,90)=59,90  СП=55%=65,00*(0,85)=30,50  		
20	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,88	3 147,39	55,38	3 032,91	2 860	52,01	48,73	2 668,96	6,67	5,87		
					59,10	3,92				3,45		0,29	0,26		
НР=108%=120,00*(0,90)=59,90  СП=55%=65,00*(0,85)=30,50  		
21	ФЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов люков в перекрытиях	100 м2	0,0097	1 082,58	241,95		25	8,15	2,35		103,91	1,01		
					840,63	89,78				0,87		7,74	0,08		
НР=99%=110,00*(0,90)=8,93  СП=60%=70,00*(0,85)=5,41  		
22	ФЕР 10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0097	53 417,55	1 228,75	50 981,73	623	11,71	11,92	494,52	142,68	1,38		
					1 207,07	147,42				1,43		10,92	0,11		
	101-0897	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	1	22,84	-	22,84	22,84	-	-	22,84	-	-		
	203-0236	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,97	546,92	-	546,92	530,51	-	-	530,51	-	-		
	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	-0,97	484,00	-	484,00	-469,48	-	-	-469,48	-	-		
НР=106%=118,00*(0,90)=13,93  СП=54%=63,00*(0,85)=7,10  		
	Итого						138 188	7 696,15	2 906,21	115 493,50		908,13		
									144,84			11,20		
	Прямые затраты по разделу						104 009							
	Накладные расходы по разделу						7 378							
		
4 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Сметная прибыль по разделу						4 715							
	Итого по разделу						138 188							
   Раздел 2. Ремонт вентиляционных шахт		
23	ФЕР 24-02-030-05
(Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. в))	Разборка воздуховодов условным диаметром до 200 мм (вентиляция на крыше)
(Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. в) Разборка внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) (пЗП = 0.4, пЭМ = 0.4, пЗПМ = 0.4, пМР = 0, пЗТ = 0.4))	100 м трубопровода	1	939,49	729,10		1 491	210,39	729,10		21,56	21,56		
					210,39	75,49				75,49		5,59	5,59		
пЗП=0,40  пЭМ=0,40  пЗПМ=0,40  пМР=0,00  пЗТ=0,40  НР=117%=130,00*(0,90)=334,48  СП=76%=89,00*(0,85)=217,27  		
24	ФЕР 24-02-030-05	Устройство воздуховодов б/у условным диаметром до 200 мм (вентиляция на крыше)	100 м трубопровода	1	27 943,45	1 822,74	25 594,74	3 758	525,97	1 822,74	25 594,74	53,89	53,89		
					525,97	188,73				188,73		13,98	13,98		
	103-8011	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	-101	253,12	-	253,12	-25 565,12	-	-	-25 565,12	-	-		
НР=117%=130,00*(0,90)=836,20  СП=76%=89,00*(0,85)=543,17  		
25	ФЕРр 60-16-1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м дымохода	1,2	206,13		67,76	481	166,04		81,31	17,74	21,29		
					138,37										
НР=78%=78,00=129,51  СП=63%=63,00=104,61  		
26	ФЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,3	191,54	118,53		98	21,90	35,56		8,24	2,47		
					73,01	11,57				3,47		1,15	0,35		
НР=99%=110,00*(0,90)=25,12  СП=60%=70,00*(0,85)=15,22  		
27	ФЕРр 60-16-2	Прочистка дымохода из кирпича вертикального	100 м дымохода	0,3	141,13		67,76	73	22,01		20,33	9,24	2,77		
					73,37										
НР=78%=78,00=17,17  СП=63%=63,00=13,87  		
28	ФЕРр 60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0,06	9 081,60	28,67	6 807,41	735	134,73	1,72	408,44	263,25	15,80		
					2 245,52	2,55				0,15		0,22	0,01		
НР=78%=78,00=105,21  СП=63%=63,00=84,97  		
29	ФЕРр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,24	2 166,01	1,87	943,43	898	292,97	0,45	226,42	131,40	31,54		
					1 220,71										
НР=79%=79,00=231,45  СП=50%=50,00=146,49  		
		
5 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
30	ФЕРр 62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	123,83	0,87	19,15	62	24,91	0,21	4,60	12,17	2,92		
					103,81										
НР=80%=80,00=19,93  СП=50%=50,00=12,46  		
	Итого						7 596	1 398,92	2 589,78	770,72		152,24		
									267,84			19,93		
	Прямые затраты по разделу						30 325							
	Накладные расходы по разделу						1 699							
	Сметная прибыль по разделу						1 138							
	Итого по разделу						7 596							
   Раздел 3. Вывоз мусора		
31	ФЕРр 69-9-1	Очистка помещений от птичьего помета (чердака)	100 т мусора	0,04	1 553,82			142	62,15			214,32	8,57		
					1 553,82										
	509-9900	Строительный мусор	т	4		-			-	-		-	-		
НР=78%=78,00=48,48  СП=50%=50,00=31,08  		
32	01-01-01-041	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную при Автоперевозках	т	11,2	42,98	42,98		481		481,38					
															
33	04-21-01-010	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами на расстояние 10 км, класс груза 1	т	11,2	50,12	50,12		561		561,34					
															
	Итого						1 184	62,15	1 042,72			8,57		
														
	Прямые затраты по разделу						1 105							
	Накладные расходы по разделу						48							
	Сметная прибыль по разделу						31							
	Итого по разделу						1 184							
Деревянные конструкции (8,22) (НР = 106%)(СП = 54%)		
	Оплата труда рабочих					112							
	Машины и механизмы					31							
	Материалы					1 610							
	Итого					1 752							
		
6 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Накладные расходы					121							
	Сметная прибыль					62							
	Итого					1 935							
Деревянные конструкции (4) (НР = 106%)(СП = 54%)		
	Оплата труда рабочих					113							
	Машины и механизмы					44							
	Материалы					646							
	Итого					803							
	Накладные расходы					123							
	Сметная прибыль					63							
	Итого					989							
Кровли (13,14,20) (НР = 108%)(СП = 55%)		
	Оплата труда рабочих					2 217							
	Машины и механизмы					692							
	Материалы					72 343							
	Итого					75 251							
	Накладные расходы					2 462							
	Сметная прибыль					1 254							
	Итого					78 967							
Кровли (19) (НР = 108%)(СП = 55%)		
	Оплата труда рабочих					52							
	Машины и механизмы					49							
	Материалы					9 783							
	Итого					9 883							
	Накладные расходы					60							
	Сметная прибыль					31							
	Итого					9 974							
Крыши, кровли (2,3,5,6,7,9,10,15,16,17,18) (НР = 83%)(СП = 65%)		
	Оплата труда рабочих					2 754							
	Машины и механизмы					784							
	Материалы					18 925							
	Итого					22 463							
	Накладные расходы					2 334							
	Сметная прибыль					1 828							
	Итого					26 625							
		
7 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Малярные работы (30) (НР = 80%)(СП = 50%)		
	Оплата труда рабочих					25							
	Машины и механизмы					0							
	Материалы					5							
	Итого					30							
	Накладные расходы					20							
	Сметная прибыль					12							
	Итого					62							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (23,24) (НР = 117%)(СП = 76%)		
	Оплата труда рабочих					736							
	Машины и механизмы					2 552							
	Материалы					30							
	Итого					3 318							
	Накладные расходы					1 171							
	Сметная прибыль					760							
	Итого					5 249							
Перевозка тракторами (33) (НР = 0%)(СП = 0%)		
	Оплата труда рабочих												
	Машины и механизмы					561							
	Материалы												
	Итого					561							
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого					561							
Печные работы (25,27,28) (НР = 78%)(СП = 63%)		
	Оплата труда рабочих					323							
	Машины и механизмы					2							
	Материалы					510							
	Итого					835							
	Накладные расходы					252							
	Сметная прибыль					203							
	Итого					1 290							
Погрузо-разгрузочные работы (32) (НР = 0%)(СП = 0%)		
		
8 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Оплата труда рабочих												
	Машины и механизмы					481							
	Материалы												
	Итого					481							
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого					481							
Прочие ремонтно-строительные работы (31) (НР = 78%)(СП = 50%)		
	Оплата труда рабочих					62							
	Машины и механизмы												
	Материалы												
	Итого					62							
	Накладные расходы					48							
	Сметная прибыль					31							
	Итого					142							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1,21,26) (НР = 99%)(СП = 60%)		
	Оплата труда рабочих					700							
	Машины и механизмы					203							
	Материалы												
	Итого					903							
	Накладные расходы					697							
	Сметная прибыль					422							
	Итого					2 023							
Теплоизоляционные работы (11,12) (НР = 90%)(СП = 60%)		
	Оплата труда рабочих					1 770							
	Машины и механизмы					1 139							
	Материалы					12 188							
	Итого					15 097							
	Накладные расходы					1 606							
	Сметная прибыль					1 071							
	Итого					17 774							
Штукатурные работы (29) (НР = 79%)(СП = 50%)		
		
9 из 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Оплата труда рабочих					293							
	Машины и механизмы					0							
	Материалы					226							
	Итого					520							
	Накладные расходы					231							
	Сметная прибыль					146							
	Итого					898							
	Итого					146 970	9 157,22	6 538,71	116 264,22		1 068,94		
								412,68			31,13		
	Итого  по всем разделам,   в том числе:					146 968							
	Прямые затраты (справочно)					135 439							
	Фонд оплаты труда (справочно)					9 570							
	Оплата труда основных рабочих по смете					9 157							
	Машины и механизмы по смете					6 539							
	Оплата труда машинистов по смете					413							
	Материалы по смете					116 264							
	Накладные расходы по смете					9 126							
	Сметная прибыль по смете					5 884							
	Итого					146 968							
	Непредвиденные расходы заказчика (с обязательной расшифровкой)				2	2 939							
	Итого					149 907							
	Итого с индексом пересчета в цены 2 квартала 2013 года				5,54	830 487							
	НДС				18	149 488							
	Всего по смете					979 974							
		
10 из 10