Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.051
 
                                                              Форма № 4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42______
(локальная ресурсная смета)

на Реконструкцию помещения 
            (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     
     Основание: дефектная ведомость
 
     Сметная стоимость    2108.446 тыс.руб.______________________________
 
     Средства на оплату труда     394.722 тыс.руб._______________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2 кв._2008_г.

 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ТЕР6-01015-10   Армирование подстилающих слоев   1 т           1.202080   2413.32      2901   2413.32      2901
         (=  9)        и набетонок (полы)
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.240000                         69.68   1270.96
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.550000                         42.27     23.25
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.230799                        472.25    108.99
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.317349                        323.54    102.68
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0816   Проволока светлая диаметром 1.1  т             0.033658                      42143.30   1418.46
                       мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 101-3893-       Сетка сварная с ячейкой 10 из    т             1.200000  48104.19     57725  48104.19     57725
         (=  9)        арматурной стали А-I и А-II
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 ТЕР11-01011-09  Выравнивание поверхностей        100 м2        2.732000  25211.93     68879  25211.93     68879
         (= 20)        бетонных и цементных оснований
                       (стяжек) под полы
                       выравнивающими смесями типа
                       "Ветонит" толщиной слоя 5 мм
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     102.810000                         68.83   7076.41
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.420000                         62.55     88.82
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.458976                        346.44    159.01
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.688464                        118.32     81.46
              330206   Дрели электрические              маш.-ч       19.145856                          3.74     71.61
              331305   Пылесосы промышленные            маш.-ч       10.490880                         14.40    151.07
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.245880                        323.54     79.55
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1682   Шнур полиамидный крученый,       т             0.000273                      78010.00     21.30
                       диаметром 2 мм
            101-1930   Ветонит 5000                     т             1.475280                      25020.90  36912.83
       101-1930-1-33   Ветонит 3000                     т             0.819600                      29680.00  24325.73
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 ТЕР11-01011-10  На каждый 1 мм изменения         100 м2        5.464000   4689.06     25621   4689.06     25621
         (= 20)        толщины слоя к расценке
                       11-01-011-09 добавлять или
                       исключать
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.400000                         68.83    853.49
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.550000                         60.00     33.00
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.301613                        346.44    104.49
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.131136                        118.32     15.52
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        7.605888                          3.74     28.45
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.032784                        323.54     10.61
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1930   Ветонит 5000                     т             0.983520                      25020.90  24608.56
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        2.732000    986.09      2694    986.09      2694
         (= 29)        грунтовкой глубокого
                       проникновения: за 1 раз полов
                       (применительно)
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      21.470000                         75.60   1623.13
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050000                         51.80      2.59
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.032784                        118.32      3.88
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.032784                        323.54     10.61
                       грузоподъемностью до 5 т
         101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг           35.516000                         29.75   1056.60
                       проникновения
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 ТЕР11-01036-04  Устройство покрытий из           100 м2        2.131000   2874.24      6125   2874.24      6125
         (= 20)        линолеума насухо: со
                       свариванием полотнищ в стыках
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      80.320000                         65.39   5252.12
                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.090000                         32.85     68.65
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.227456                        323.54    397.13
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.869448                        118.32    102.87
              340321   Машины для сварки линолеума      маш.-ч       13.553160                         10.57    143.26
            101-9459   Лента полимерная                 100м          1.449080                        159.00    230.40
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 101-0561-004    Линолеум повышенной              м2          217.360000    380.00     82597    380.00     82597
         (= 20)        износостойкости
                       (полукоммерческий) 'синтерос'
                       (россия), коллекция 'марафон',
                       шир. 3 ; 4 м
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 ТЕР11-01039-01  Устройство алюминиевых порожков  100 м         0.170000  12776.47      2172  12776.47      2172
         (= 20)        (применительно)
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.560000                         67.14    104.74
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                          0.00          
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.016320                        323.54      5.28
                       грузоподъемностью до 5 т
            206-0952   Алюминиевые порожки              м            17.170000                        120.00   2060.40
            101-0181   Гвозди строительные с плоской    т             0.000051                      23865.26      1.22
                       головкой 1.8х60 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 ТЕР11-01034-08  Устройство ламинированного       100 м2        0.111000  49171.17      5458  49171.17      5458
         (= 20)        покрытия по готовому основанию
                       типа РЕRGО:  способом
                       бесклеевого (замкового)
                       соединения с устройством
                       звукоизоляционной прокладки
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.640000                         73.91    195.12
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.070000                         33.00      2.31
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.029304                        118.32      3.47
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.035964                        323.54     11.64
                       грузоподъемностью до 5 т
            102-0291   Клинья деревянные                шт            0.666000                          5.00      3.33
         101-2410-33   Подложка звукоизоляционная под   м2           11.322000                         35.00    396.27
                       паркет 3 мм
        102-9090-005   Ламинированное напольное         м2           11.544000                        420.00   4848.48
                       покрытие сLаSSеN рrеstо
                       1290*194*8 мм (класс износа 32) 
                       Бук королевский
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 ТЕР11-01027-03  Устройство покрытий на           100 м2        0.491000  69331.98     34042  69331.98     34042
         (= 20)        цементном растворе из плиток:
                       керамических для полов
                       одноцветных с красителем
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      70.580000                         68.83   4858.02
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.730000                         71.06    122.93
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.164976                        323.54     53.38
                       грузоподъемностью до 5 т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.212112                        346.44     73.48
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.355160                        118.32    160.34
         101-4404-33   Керамогранит  плитка половая     м2           50.082000                        574.54  28774.11
            101-0631   Опилки древесные                 м3            1.502460                         81.84    122.96
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 402-0005-       Раствор готовый кладочный        м3            0.638300   5023.44      3206   5023.44      3206
         (= 20)        цементный, марка 150
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов             100 м         2.678000   3079.16      8246   3079.16      8246
         (= 20)        поливинилхлоридных: на клее кн-2
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      28.900000                         76.73   2217.50
                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.110000                          0.00          
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.096408                        323.54     31.19
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1753   Плинтусы для полов из пластиката м           270.478000                         21.51   5817.98
            101-0609   Мастика клеящая каучуковая кн-2  кг           13.791700                         12.98    179.02
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 ТЕР15-02036-1   Штукатурка по сетке без          100 м2        6.509350  46914.67    305384  46914.67    305384
         (= 30)        устройства каркаса: улучшенная
                       стен
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.    1015.070000                         72.22  73308.36
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       11.260000                         78.50    883.92
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч       10.154586                        118.32   1201.49
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        1.093571                        346.44    378.86
            402-0086   Раствор готовый отделочный       м3           20.178985                       4437.14  89536.98
                       тяжелый, известковый 1:2,5
            101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2          703.009800                        196.45 138106.28
                       ячейками N 05 без покрытия
            101-1705   Пакля пропитанная                кг           78.112200                         24.83   1939.53
            101-1305   Портландцемент                   т             0.084622                       6200.68    524.71
                       общестроительного назначения
                       бездобавочный марки 400
            101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.016273                      23865.26    388.36
                       головкой 1.6х50 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 ТЕР15-02037-1   Устройство каркаса при           100 м2        6.509350   4478.17     29150   4478.17     29150
         (= 30)        оштукатуривании: стен
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     195.150000                         72.22  14093.73
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.630000                         77.98    127.10
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.015459                        118.32    120.15
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.624898                        346.44    216.49
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             2.343366                       6066.49  14216.01
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-0811   Проволока стальная               т             0.008462                      59459.48    503.15
                       низкоуглеродистая разного
                       назначения оцинкованная
                       диаметром 1.1 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 ТЕР15-04001-14  Покрытие поверхностей            100 м2        7.057740    986.29      6961    986.29      6961
         (= 29)        грунтовкой глубокого
                       проникновения: за 1 раз стен
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      55.470000                         75.60   4193.53
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.140000                         47.79      6.69
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.084693                        118.32     10.02
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.084693                        323.54     27.40
                       грузоподъемностью до 5 т
         101-2400-33   Грунтовка глубокого              кг           91.750620                         29.75   2729.58
                       проникновения
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка поверхности стен       100 м2        3.753340   1363.05      5116   1363.05      5116
         (= 29)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      54.010000                         74.76   4037.79
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.190000                         18.74      3.56
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.135120                        323.54     43.72
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.045040                        118.32      5.33
            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.108847                       9456.00   1029.26
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.001651                         45.00      0.07
                       с зернистостью 40/25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 ТЕР15-06002-1   Оклейка стен моющимися обоями:   100 м2        3.753340   5887.82     22099   5887.82     22099
         (= 33)        на бумажной основе по
                       штукатурке и бетону
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     288.970000                         69.68  20135.43
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080000                         44.50      3.56
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.045040                        323.54     14.57
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.045040                        118.32      5.33
            101-0627   Олифа комбинированная к-2        т             0.032654                      35152.23   1147.86
            101-1817   Клей кмц (для наклейки обоев)    т             0.007507                      42622.45    319.97
            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.001501                        210.00      0.32
                       из металлургического шлака),
                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм
            101-1829   Бумага ролевая                   т             0.026649                      17847.45    475.62
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 101-1992-       Обои флизелиновые "Эрисманн"     100 кв.м      4.200400   5589.72     23479   5589.72     23479
         (= 33)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 ТЕР15-04005-5   Окраска поливинилацетатными      100 м2        7.057740   2235.70     15779   2235.70     15779
         (= 29)        водоэмульсионными составами
                       улучшенная:  по сборным
                       конструкциям, подготовленным
                       под окраску стен
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     215.190000                         70.53  15177.35
                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.920000                          7.27      6.69
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.846929                        323.54    274.02
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.084693                        118.32     10.02
            101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.035289                       8991.53    317.30
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.005929                         45.00      0.27
                       с зернистостью 40/25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 101-0335-       Краски водно-дисперсионные       т             0.445000  52573.70     23395  52573.70     23395
         (= 29)        акрилатные вд-ак-111 цветные
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 ТЕР8-02001-7    Кладка стен кирпичных            1 м3         22.199238    611.87     13583    611.87     13583
         (= 15)        внутренних: при высоте этажа до 
                       4 м
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     138.750000                         65.39   9072.86
                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       10.660000                         86.96    927.04
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч       10.655634                        420.00   4475.37
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
            102-0026   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.011100                       3184.04     35.34
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм IV сорта
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 404-0005-1      Кирпич керамический полнотелый   тыс.шт.       8.769000   8120.00     71204   8120.00     71204
         (= 15)        одинарный, размером 250х120х65
                       мм, марка 100
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23 402-0005-       Раствор готовый кладочный        м3            5.195000   5023.44     26097   5023.44     26097
         (= 15)        цементный, марка 150
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 ТЕР15-01051-9   Устройство перегородок из        100 м2        1.043900  64592.39     67428  64592.39     67428
         (= 32)        гипсокартонных листов (ГКЛ) с
                       устройством одинарного
                       металлического каркаса:  с
                       изоляцией
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     284.360000                         73.91  21017.05
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.570000                         36.18     92.98
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.390475                        323.54    449.87
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.177519                        118.32    139.32
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        7.102696                          3.74     26.56
            104-0004   Плиты теплоизоляционные из       м3            4.300868                       1883.32   8099.91
                       минеральной ваты на
                       синтетическом связующем м-125
                       (гост 9573-82)
         101-1020-33   Лента армирующая шириной 5 см    м           158.150850                          1.59    251.46
                       (серпянка)
         101-2651-33   Лента уплотняющая для профиля    м           245.316500                          1.59    390.05
                       "Дихтунгсбанд"
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.835120                         45.00     37.58
                       с зернистостью 40/25
         101-1040-33   Шурупы самонарезающие по         1000 шт       1.953137                        102.49    200.18
                       металлу м25х3,5
         101-1035-33   Грунтовка "Тифенгрунд"           л             9.134125                         78.80    719.77
         101-2208-33   Дюбели для крепления             10 шт.       15.658500                          3.51     54.96
                       металлических профилей 6х40 мм
         101-1004-33   Листы гипсокартоннные  гкл       м2          219.219000                        123.00  26963.94
                       размером 1200х2500х12,5 мм кNаUF
         201-4002-33   Профиль направляющий пн 50/40    м            76.726650                         26.26   2014.84
         201-4018-33   Профиль стоечный  пс 50/50       м           229.658000                         27.40   6292.63
         101-1033-33   Фугенфюлер                       кг           50.942320                         15.10    769.23
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 ТЕР15-01050-2   Облицовка стен декоративным      100 м2        0.936700  12208.82     11436  12208.82     11436
         (= 32)        бумажно-слоистым пластиком или
                       листами из синтетических
                       материалов:  с печатным
                       рисунком по деревянной обрешетке
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      86.760000                         72.22   6265.81
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.250000                         10.65     13.31
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.168606                        118.32     19.95
              330208   Шуруповерты                      маш.-ч        3.372120                          4.65     15.68
                       строительно-монтажные
              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.292250                          4.00      1.17
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.079078                        323.54    349.12
                       грузоподъемностью до 5 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч       25.234698                          3.74     94.38
            102-0026   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.005620                       3184.04     17.89
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм IV сорта
            101-1777   Паста антисептическая            т             0.007437                      19200.00    142.79
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.005339                      24500.00    130.81
            101-1484   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.001780                      41500.00     73.87
                       8х100 мм
            203-0340   Нащельник размером 40х13 мм      м           227.618100                         19.00   4324.74
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 101-9155-       Панели МДФ                       м2           97.135790    320.91     31172    320.91     31172
         (= 32)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 203-0533-       Рейки деревянные 8х18 мм         м3            0.069316  10474.57       726  10474.57       726
         (= 32)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 ТЕР10-01089-1   Антисептирование водными         100 м2        7.057440    610.56      4309    610.56      4309
         (= 19)        растворами: стен
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      53.000000                         68.83   3647.99
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.850000                         30.12     25.60
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.254068                        472.25    119.98
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.592825                        323.54    191.80
                       грузоподъемностью до 5 т
            113-0107   Натрий фтористый технический,    т             0.084689                       4120.00    348.92
                       марка а, сорт I
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 ТЕР15-01051-1*  Облицовка поверхностей           100 м2        0.234000  36679.49      8583  36679.49      8583
         (= 32)        гипсокартонными листами (ГКЛ) с 
                       устройством одинарного
                       металлического каркаса: стен
                       одним слоем ГКЛ без изоляции
                       (зашивка труб)
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      43.360000                         73.91   3204.74
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.280000                         36.43     10.20
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.151632                        323.54     49.06
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.129168                        118.32     15.28
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.184976                          3.74      4.43
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.187200                         45.00      8.42
                       с зернистостью 40/25
         101-2651-33   Лента уплотняющая для профиля    м            54.990000                          1.59     87.43
                       "Дихтунгсбанд"
         101-1035-33   Грунтовка "Тифенгрунд"           л             2.047500                         78.80    161.34
         101-2208-33   Дюбели для крепления             10 шт.        3.510000                          3.51     12.32
                       металлических профилей 6х40 мм
         101-1004-33   Листы гипсокартоннные  гкл       м2           24.570000                        123.00   3022.11
                       размером 1200х2500х12,5 мм кNаUF
         101-1020-33   Лента армирующая шириной 5 см    м            17.725500                          1.59     28.18
                       (серпянка)
         101-1033-33   Фугенфюлер                       кг            6.341400                         15.10     95.76
         101-1040-33   Шурупы самонарезающие по         1000 шт       0.302094                        102.49     30.96
                       металлу м25х3,5
         201-4002-33   Профиль направляющий пн 50/40    м            17.199000                         26.26    451.65
         201-4018-33   Профиль стоечный  пс 50/50       м            51.480000                         27.40   1410.55
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 ТЕР20-02002-1   Установка решеток жалюзийных     1 решетк      7.000000    150.14      1051    150.14      1051
         (= 37)        площадью в свету: до 0,5 м2
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.250000                         70.53    863.99
                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.070000                          0.00          
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.084000                        323.54     27.18
                       грузоподъемностью до 5 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.008000                         32.00     32.26
                       дуговой (постоянного тока)
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        2.268000                          3.74      8.48
            204-0004   Горячекатаная арматурная сталь   т             0.003010                      29078.75     87.53
                       гладкая класса а-I диаметром 12 
                       мм
            402-0005   Раствор готовый кладочный        м3            0.002100                       5023.44     10.55
                       цементный, марка 150
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000770                      27295.00     21.02
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 300-1514-       Решетки жалюзийные неподвижные   шт.           7.000000     38.00       266     38.00       266
         (= 37)        штампованные размером 150х490 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 ТЕР15-01019-5   Гладкая облицовка стен,          100 м2        0.363800  14054.43      5113  14054.43      5113
         (= 32)        столбов, пилястр и откосов (без 
                       карнизных, плинтусных и угловых 
                       плиток) без установки плиток
                       туалетного гарнитура на клее из 
                       сухих смесей: по кирпичу и
                       бетону
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      69.700000                         72.22   5033.73
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.720000                         75.75     54.54
              110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.567528                         93.70     53.18
                       65 л
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.034925                        346.44     12.10
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.117871                        118.32     13.95
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 101-0263-       Плитки керамические              кв.м         36.380000    325.52     11842    325.52     11842
         (= 32)        глазурованные для внутренней
                       облицовки стен гладкие цветные
                       декорированные методом
                       сериографии с рисунком
                       многоцветные с завалом
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 101-1852-       Клей для облицовочных работ      т             0.136425  10990.34      1499  10990.34      1499
         (= 32)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 101-3160-33     Затирка Глимс Фуга для           т             0.018190  25187.40       458  25187.40       458
         (= 32)        декоративной расшивки швов
                       наружных и внутренних помещений 
                       (белая)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка поверхности потолков   100 м2        0.218000   1366.97       298   1366.97       298
         (= 29)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.140000                         74.76    234.75
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         21.00      0.21
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007848                        323.54      2.54
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002616                        118.32      0.31
            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.006322                       9456.00     59.78
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000096                         45.00      0.00
                       с зернистостью 40/25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 ТЕР15-04025-11  Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.218000   4142.20       903   4142.20       903
         (= 29)        составами по сборным
                       конструкциям, подготовленным
                       под окраску: потолков
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.780000                         71.37    698.00
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                         10.50      0.21
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.013080                        323.54      4.23
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.002616                        118.32      0.31
            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.001090                       9456.00     10.31
            101-1823   Грунтовки масляные, готовые к    т             0.001940                      46401.35     90.02
                       применению
            101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.002834                      35183.34     99.71
                       (10% натуральной, 90%
                       комбинированной)
            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000523                        210.00      0.11
                       из металлургического шлака),
                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000183                         45.00      0.01
                       с зернистостью 40/25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38 113-0214-       Эмаль эп-255                     т             0.004578 105837.03       485 105837.03       485
         (= 29)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    39 ТЕР15-01053-1   Устройство подвесных потолков:   100 м2        2.515000  41549.50    104497  41549.50    104497
         (= 32)        растровых с использованием
                       подвеса с зажимом без тяги
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     309.650000                         73.91  22886.23
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.360000                         36.35     85.79
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.267560                        323.54    410.11
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.086480                        118.32    128.55
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        7.303560                          3.74     27.32
         101-4016-33   Дюбели для крепления             10 шт.        5.432400                          3.51     19.07
                       металлических профилей 6х40 мм
         101-4017-33   Дюбели для крепления подвесов    10 шт.       20.371500                          3.51     71.50
                       потолка 6х40 мм
         101-3436-33   Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG м2          256.530000                        248.44  63732.31
         201-4062-33   Профили угловые пу 19х24 мм      м           281.680000                         16.85   4746.31
                       белые
         201-4065-33   Т-профили основные 24х38 мм      м           238.925000                         11.96   2857.54
                       белые
         201-4102-33   Тяга для подвеса 500             шт          201.200000                          2.59    521.11
         201-4131-33   Т-профили 24х28 мм белые         м           238.925000                         11.99   2864.71
         201-4152-33   Т-профили 24х38 мм белые         м           477.850000                         11.96   5715.09
         201-4155-33   Подвес без тяги для растровых    шт          201.200000                          2.57    517.08
                       потолков
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40 ТЕР10-01033-6   Установка подоконников из        100м2 пр      0.298200  33987.26     10135  33987.26     10135
         (= 19)        подоконного профиля ПВХ с
                       заведением в паз оконного блока 
                       и с высотой проема: более 2м
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.620000                         70.53    255.32
                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.070000                         32.29      2.26
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.035784                        323.54     11.58
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.028627                        118.32      3.39
        *101-3127-33   Подоконники  из подоконного      м            13.419000                        708.70   9510.05
                       профиля ПВХ  шириной 500мм
            102-0291   Клинья деревянные                шт            1.341900                          5.00      6.71
            101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           1.410486                        126.18    177.98
                       стыков, в баллончике емкостью
                       0.75 л
         104-8001-33   Герметик силиконовый             л             0.805140                        211.32    170.14
                       "МАКРОСИЛАХ" бесцветный
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41 ТЕР15-02019-5   Сплошное выравнивание            100 м2        0.113400   8650.79       981   8650.79       981
         (= 30)        поверхностей (однослойная
                       штукатурка) из сухих растворных 
                       смесей толщиной до 10 мм:
                       оконных и дверных откосов
                       плоских
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.500000                         74.76    934.50
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.450000                         75.93     34.17
              110901   Растворосмесители передвижные    маш.-ч        0.402797                         93.70     37.74
                       65 л
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.012247                        346.44      4.24
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.038102                        118.32      4.51
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42 101-1852-       Клей для облицовочных работ      т             0.194821  10990.34      2141  10990.34      2141
         (= 30)        водостойкий  плюс  (сухая смесь)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43 ТЕР15-04027-5   Шпатлевка поверхности откосов    100 м2        0.113400   1358.02       154   1358.02       154
         (= 29)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.630000                         74.76    121.86
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         11.00      0.11
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004082                        323.54      1.32
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001361                        118.32      0.16
            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.003289                       9456.00     31.10
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000050                         45.00      0.00
                       с зернистостью 40/25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44 ТЕР15-04025-10  Улучшенная окраска масляными     100 м2        0.113400   3245.15       368   3245.15       368
         (= 29)        составами по сборным
                       конструкциям, подготовленным
                       под окраску:  откосов
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.870000                         71.37    276.20
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                          9.00      0.09
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004536                        323.54      1.47
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.001134                        118.32      0.13
            101-1667   Шпатлевка масляно-клеевая        т             0.000567                       9456.00      5.36
            101-1823   Грунтовки масляные, готовые к    т             0.000851                      46401.35     39.49
                       применению
            101-1824   Олифа для улучшенной окраски     т             0.001281                      35183.34     45.07
                       (10% натуральной, 90%
                       комбинированной)
            101-0639   Пемза шлаковая (щебень пористый  м3            0.000272                        210.00      0.06
                       из металлургического шлака),
                       марка 600, фракция от 5 до 10 мм
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000095                         45.00      0.00
                       с зернистостью 40/25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45 101-9840        Краски масляные для внутренних   т             0.002083 110000.00       229 110000.00       229
         (= 29)        работ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    46 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных      100 м2        0.163800  14633.70      2397  14633.70      2397
         (= 32)        откосов декоративным
                       бумажно-слоистым пластиком или
                       листами из синтетических
                       материалов на клее
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      32.720000                         72.22   2363.04
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.110000                         11.27      1.24
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.015725                        118.32      1.86
              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.051106                          4.00      0.20
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.098280                        323.54     31.80
                       грузоподъемностью до 5 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    47 101-4026-33     Панели пхв 260х0,25              м2           17.199000    305.50      5254    305.50      5254
         (= 32)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48 113-0382-       Клей-герметик (эластосил         кг            4.914000     52.82       260     52.82       260
         (= 32)        137-352) марки а
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    49 101-0223-       Грунтовка в-кф-093               т             0.001458  66550.82        97  66550.82        97
         (= 32)        красно-коричневая, серая, черная
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных и    100 м2        0.193200  21366.46      4128  21366.46      4128
         (= 19)        внутренних дверных проемах: в
                       каменных стенах площадью проема 
                       до 3 м2
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.180000                         72.22   1746.28
                 1.1   Средний разряд работы 3.6                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.090000                         75.80    234.22
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        2.246530                        420.00    943.54
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.461362                        323.54    149.27
                       грузоподъемностью до 5 т
              121011   Котлы битумные передвижные  400л маш.-ч        0.414994                        105.10     43.62
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.384854                        472.25    181.75
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.015456                       3897.11     60.23
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной 25
                       мм III сорта
            101-1742   Толь с крупнозернистой посыпкой  м2           17.194800                         14.54    250.01
                       гидроизоляционный марки тг-350
            402-0087   Раствор готовый отделочный       м3            0.020286                       4482.88     90.94
                       тяжелый, известковый 1:2
            101-1591   Смола каменноугольная для        т             0.004560                       1950.00      8.89
                       дорожного строительства
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000798                      24500.00     19.55
            101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000406                      28176.27     11.44
            101-9185   Ерши металлические               кг            7.245000                         13.00     94.19
            101-0219   Гипс                             т             0.003091                       3370.93     10.42
            101-1705   Пакля пропитанная                кг           20.865600                         24.83    518.09
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51 203-0199-       Блоки дверные однопольные с      кв.м         19.320000   2290.00     44243   2290.00     44243
         (= 19)        полотном глухим дг 21-9,
                       пл.1.80 м2; дг 21-10, пл.2.01
                       м2 (ламинированный)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52 203-0894-       Приборы дверные накладные        компл.       11.000000    152.82      1681    152.82      1681
         (= 19)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    53 ТЕР10-01060-1   Установка и крепление наличников 100 м         1.060400    634.67       673    634.67       673
         (= 19)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.950000                         64.21    638.89
                 1.1   Средний разряд работы 2.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050000                          0.00          
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.050899                        323.54     16.47
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000753                      24500.00     18.45
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54 203-0360-       Наличники из древесины тип н-1,  м           118.760000     25.75      3058     25.75      3058
         (= 19)        размером 13х74 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55 ТЕР9-04014-2    Установка металлических дверей   1 м2         11.340000    684.39      7761    684.39      7761
         (= 18)        с площадью дверного проема:
                       более 2,5 м2
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      56.020000                         74.76   4188.06
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.720000                          0.00          
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.721600                        323.54    880.55
                       грузоподъемностью до 5 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        4.354560                         32.00    139.35
                       дуговой (постоянного тока)
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        3.946320                          5.10     20.13
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        1.769040                         13.57     24.01
                       электрические
            204-0064   Детали закладные и накладные     т             0.041958                      43866.96   1840.57
                       изготовленные с применением
                       сварки, гнутья, сверления
                       (пробивки) отверстий (при
                       наличии одной из этих операций
                       или всего перечня в любых
                       сочетаниях) поставляемые
                       отдельно
            101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           1.701000                        126.18    214.63
                       стыков, в баллончике емкостью
                       0.75 л
            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.013608                      33362.31    453.99
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    56 203-9057-010    Блоки дверные дн 21- 9 гпщ       шт.           6.000000  12580.00     75480  12580.00     75480
         (= 18)        металлические сертифицированные 
                       служебные наружные (входные и
                       тамбурные) , гост 24698-81
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    57 ТЕР10-01039-7   Монтаж дверных блоков из ПВХ в   100м2 пр      0.073200  15737.70      1152  15737.70      1152
         (= 19)        наружных и внутренних дверных
                       проемах: в каменных стенах
                       площадью проема более 3 м2
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.530000                         73.91    482.63
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.630000                         36.44     22.96
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.342576                        323.54    110.84
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.290750                        118.32     34.40
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.087459                          5.10      5.55
              330208   Шуруповерты                      маш.-ч        0.705355                          4.65      3.28
                       строительно-монтажные
            102-0291   Клинья деревянные                шт            0.762744                          5.00      3.81
            101-1920   Пена монтажная для герметизации  шт.           2.847480                        126.18    359.30
                       стыков, в баллончике емкостью
                       0.75 л
         101-2210-33   Дюбели монтажные 10х130          10 шт.        3.234708                         47.09    152.32
                       (10х132, 10х150) мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    58 203-7218-33     Блоки дверные наружные или       м2            7.320000   3244.73     23751   3244.73     23751
         (= 19)        тамбурные светлые (со
                       светопрозрачным заполнением
                       верхней части и глухим
                       заполнением нижней части
                       полотна)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    59 1602-50305      Дверной доводчик (п/з)           шт            2.000000   1400.00      2800   1400.00      2800
         (= 19)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60 ТЕРр56-12-5     Врезка замка дверного            100 шт.       0.210000   5057.14      1062   5057.14      1062
         (=108)
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.370000                         67.14   1031.94
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
            101-1480   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000840                      35121.00     29.50
                       3,5х35 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61 101-0950-       Замок врезной оцинкованный с     шт.           6.000000   1326.78      7961   1326.78      7961
         (=108)        цилиндровым механизмом
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62 10362 1-        Замки врезные стальные           шт           15.000000    450.00      6750    450.00      6750
         (=108)        никелированные
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    63 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный        100 шт.       0.150000   4213.33       632   4213.33       632
         (= 85)        неутопленного типа при открытой 
                       проводке
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.110000                         77.86    553.58
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         54.00      0.54
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005400                        545.66      2.95
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.005400                        366.93      1.98
                       грузоподъемностью до 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.152000                          3.74      4.31
            500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.154500                        326.74     50.48
            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.153000                         75.00     11.48
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.016500                        183.18      3.02
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000045                      41525.00      1.87
                       4х40 мм
            101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000024                      71825.00      1.72
                       2,5х20 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    64 549-3131-33     Выключатель одноклавишный        шт           15.000000     32.54       488     32.54       488
         (= 85)        открытой установки а16-046 с
                       подсветкой
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65 ТЕРм8-03591-4   Выключатель:двухклавишный        100 шт.       0.050000   4620.00       231   4620.00       231
         (= 85)        неутопленного типа при открытой 
                       проводке
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.630000                         77.86    204.77
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         24.00      0.24
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002400                        545.66      1.31
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.002400                        366.93      0.88
                       грузоподъемностью до 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.384000                          3.74      1.44
            500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.051500                        326.74     16.83
            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.051000                         75.00      3.83
            101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000015                      41525.00      0.62
                       4х40 мм
            101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000008                      71825.00      0.57
                       2,5х20 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    66 549-3148-33     Выключатель двухклавишный        шт            5.000000     26.93       135     26.93       135
         (= 85)        открытой установки вк-кл-0-6/220
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    67 ТЕРм8-03591-8   Розетка                          100 шт.       0.510000   4566.67      2329   4566.67      2329
         (= 85)        штепсельная:неутопленного типа
                       при открытой проводке
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.440000                         77.86   2058.62
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050000                         49.40      2.47
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.024480                        545.66     13.36
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.024480                        366.93      8.98
                       грузоподъемностью до 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        3.916800                          3.74     14.65
            500-9126   Подрозетники деревянные          100 шт        0.525300                        326.74    171.64
            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.520200                         75.00     39.02
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.056100                        183.18     10.28
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            101-1481   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000153                      41525.00      6.35
                       4х40 мм
            101-1477   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.000082                      71825.00      5.89
                       2,5х20 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    68 549-3033-33     Розетка штепсельная открытой     шт.          51.000000     28.38      1447     28.38      1447
         (= 85)        установки, двухместная, с
                       третим заземляющим контактом
                       ра10-826
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    69 ТЕРм8-03594-14  Светильник в подвесных           100 шт.       0.700000  46177.14     32324  46177.14     32324
         (= 85)        потолках, устанавливаемый на
                       профиле, количество ламп в
                       светильнике до: 4
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     224.280000                         77.86  17462.44
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       77.780000                         85.36   6639.51
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        1.302000                        366.93    477.74
                       грузоподъемностью до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.302000                        545.66    710.45
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч       75.180000                        120.90   9089.26
                       высотой подъема 10 м
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.495200                         32.00     47.85
                       дуговой (постоянного тока)
            101-1755   Сталь полосовая спокойная марки  т             0.105000                      26186.55   2749.59
                       ст3сп, шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            500-9089   Профили монтажные                шт           84.000000                         10.83    909.72
                       перфорированные
            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            7.280000                         30.77    224.01
                       шайбами
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            1.470000                         33.15     48.73
            101-9852   Краска                           кг            2.100000                         68.04    142.88
            500-9623   Лента к226                       100 м         0.070000                        300.00     21.00
            500-9101   Кнопки монтажные                 1000 шт       0.037100                         27.48      1.02
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.294000                        183.18     53.85
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            507-0001   Провода неизолированные для      т             0.002100                     184130.00    386.67
                       воздушных линий электропередачи 
                       медные марки м, сечением 4 мм2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70 ТЕРм8-03593-19  Светильник в подвесных потолках  100 шт.       0.010000  39600.00       396  39600.00       396
         (= 85)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.420000                         77.86    110.56
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.390000                         86.36     33.68
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.004320                        545.66      2.36
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.004320                        366.93      1.59
                       грузоподъемностью до 8 т
              030902   Подъемники гидравлические        маш.-ч        0.384000                        120.90     46.43
                       высотой подъема 10 м
            101-1755   Сталь полосовая спокойная марки  т             0.000850                      26186.55     22.26
                       ст3сп, шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            113-0211   Эмаль эп-140 защитная            т             0.000100                      95923.38      9.59
            500-9070   Патрубки                         10 шт         0.102000                        312.00     31.82
            534-9100   Муфты                            шт            1.020000                        132.12    134.76
            500-9109   Крюки                            шт            1.020000                         15.68     15.99
            500-9129   Розетки потолочные               100 шт        0.010200                       1510.00     15.40
            500-9361   Зажимы люстровые                 шт            1.020000                          5.00      5.10
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71 546-3062-33     Светильник, встраиваемый в       шт            1.000000    164.13       164    164.13       164
         (= 85)        подвесной потолок
                       типа:нво32х60-001
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72 ТЕРм8-02411-1   Рукав наружным диаметром, мм,    100 м         3.880000  10234.28     39709  10234.28     39709
         (= 85)        до:48
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     161.560000                         73.91  11940.90
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.060000                         50.10    103.20
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.024320                        545.66    558.93
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        1.024320                        366.93    375.85
                       грузоподъемностью до 8 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч       83.342400                         32.00   2666.96
                       дуговой (постоянного тока)
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч       20.672640                          5.10    105.43
            101-1755   Сталь полосовая спокойная марки  т             0.199820                      26186.55   5232.60
                       ст3сп, шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            4.074000                         33.15    135.05
            101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт        84.584000                         56.00   4736.70
            101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт        84.584000                          3.15    266.44
            500-9061   Втулки изолирующие               шт           38.800000                          7.10    275.48
            500-9031   Скобы                            10 шт        97.000000                         85.00   8245.00
            101-0115   Винты с полукруглой головкой     т             0.008458                      30817.80    260.66
                       длиной 50 мм
            103-9160   Муфты соединительные             шт           38.800000                         76.00   2948.80
            500-9081   Перемычки гибкие, тип пгс-50     шт           19.400000                          2.98     57.81
            101-0813   Проволока стальная               т             0.011640                      59459.48    692.11
                       низкоуглеродистая разного
                       назначения оцинкованная
                       диаметром 3.0 мм
            500-9070   Патрубки                         10 шт         3.880000                        312.00   1210.56
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    73 101-2162-       Рукава металлические диаметром   м           388.000000     29.76     11547     29.76     11547
         (= 85)        27 мм рз-ц-х (прим.)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    74 ТЕРм8-02412-3   Затягивание проводов в           100 м         3.880000   1211.34      4700   1211.34      4700
         (= 85)        проложенные трубы и
                       металлические рукава.Провод
                       первый одножильный или
                       многожильный в общей оплетке,
                       суммарное сечение, мм2, до:16
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      36.590000                         73.91   2704.37
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.390000                         48.10     18.76
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.186240                        545.66    101.62
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.186240                        366.93     68.34
                       грузоподъемностью до 8 т
            101-1764   Тальк молотый сорт 1             т             0.004074                       2110.00      8.60
            500-9061   Втулки изолирующие               шт           47.336000                          7.10    336.09
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            1.241600                        183.18    227.44
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            500-9041   Сжимы ответвительные             100 шт        1.202800                        671.00    807.08
            500-9140   Гильзы соединительные            100 шт        0.194000                       1945.00    377.33
            500-9056   Колпачки изолирующие             10 шт         3.104000                         20.18     62.64
            500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.007760                        145.00      1.13
            101-9852   Краска                           кг            0.077600                         68.04      5.28
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75 501-3118-33     Кабели силовые с                 1000 м        0.388000  27578.65     10701  27578.65     10701
         (= 85)        поливинилхлоридной изоляцией и
                       оболочкой с медными
                       жилами,плоские, марки ввг-п, с
                       числом жил  - 3 и сечением 2,5
                       мм2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    76 ТЕРм8-03526-3   Автомат одно-, двух-,            шт.           5.000000    476.60      2383    476.60      2383
         (= 85)        трехполюсный, устанавливаемый
                       на конструкции на стене или
                       колонне, на ток, а, до:250
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.550000                         81.24   1344.52
                 1.1   Средний разряд работы 4.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050000                         72.60      3.63
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.036000                        545.66     19.64
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.036000                        366.93     13.21
                       грузоподъемностью до 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.240000                          3.74      0.90
              350451   Прессы гидравлические с          маш.-ч        1.380000                          2.87      3.96
                       электроприводом
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.780000                         32.00     24.96
                       дуговой (постоянного тока)
            500-9500   Бирки маркировочные              100 шт        0.100000                        145.00     14.50
            544-0089   Лента липкая изоляционная на     кг            0.210000                        183.18     38.47
                       поликасиновом компаунде марки
                       лсэпл, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
                       включительно
            101-1964   Шпагат бумажный                  кг            0.020000                         19.00      0.38
            500-9619   Нитки швейные                    кг            0.010000                         85.00      0.85
            101-9760   Лак электроизоляционный 318      кг            0.080000                         81.76      6.54
            542-9033   Вазелин технический              кг            0.045000                         45.50      2.05
            101-9852   Краска                           кг            0.235000                         68.04     15.99
            500-9062   Наконечники кабельные            шт           30.500000                          5.00    152.50
            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            2.155000                         30.77     66.31
                       шайбами
            201-9408   Конструкции индивидуальные       т             0.015000                      18987.00    284.81
                       решетчатые стальные сварные
                       массой  до 0,1 т
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм э42а    кг            0.350000                         33.15     11.60
            101-9103   Дюбели распорные                 100шт         0.070000                         75.00      5.25
            500-9081   Перемычки гибкие, тип пгс-50     шт            5.000000                          2.98     14.90
            101-9109   Дюбели для пристрелки            10 шт         6.100000                         56.00    341.60
            101-9100   Патроны для пристрелки           10 шт         6.100000                          3.15     19.22
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    77 545-0005-       Выключатели автоматические       шт.           5.000000    222.68      1113    222.68      1113
         (= 85)        ап50б 2мт у3 I-63а
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    78 ТЕР17-01003-01  Установка унитазов: с бачком     10 компл      0.200000   2610.00       522   2610.00       522
         (= 35)        непосредственно присоединенным
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.910000                         74.76    441.83
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.170000                         35.65      6.06
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.076800                        118.32      9.09
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.093600                        323.54     30.28
                       грузоподъемностью до 5 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.048000                          3.74      0.18
            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000006                      61100.00      0.37
            101-9765   Замазка суриковая                кг            0.800000                         17.20     13.76
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.008000                        112.00      0.90
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000080                      98150.00      7.85
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000040                      39760.00      1.59
            101-0849   Пластина резиновая рулонная      кг            0.160000                         32.50      5.20
                       вулканизированная
            101-0311   Каболка                          т             0.000200                      39120.00      7.82
            113-0074   Клей фенолполивинилацетатный     т             0.000160                      14211.84      2.27
                       марки бф-2, сорт I
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    79 300-1521-       Унитаз-компакт "комфорт"         комплект      2.000000   1591.01      3182   1591.01      3182
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80 101-9102        Дюбели распорные полиэтиленовые  10 шт.        0.800000      4.50         4      4.50         4
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    81 101-9198        Скобы скрепляющие и для подвеса  кг            4.000000      8.15        33      8.15        33
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82 ТЕР17-01005-04  Установка раковин                10 компл      0.100000   1080.00       108   1080.00       108
         (= 35)        Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.080000                         75.60     81.65
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                         22.00      0.66
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008400                        118.32      0.99
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.016800                        323.54      5.44
                       грузоподъемностью до 5 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.024000                          3.74      0.09
            101-9680   Шурупы строительные              т             0.000070                      61100.00      4.28
            101-9765   Замазка суриковая                кг            0.200000                         17.20      3.44
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.002000                        112.00      0.22
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000040                      98150.00      3.93
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000020                      39760.00      0.80
            101-0311   Каболка                          т             0.000140                      39120.00      5.48
            101-1355   Цемент гипсоглиноземистый        т             0.000200                       6026.63      1.21
                       расширяющийся
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    83 300-0678-       Умывальники полуфарфоровые и     комплект      1.000000    796.61       797    796.61       797
         (= 35)        фарфоровые с нижней камерой
                       смешивания, кронштейнами,
                       сифоном бутылочным латунным и
                       выпуском полукруглые со
                       скрытыми установочными
                       поверхностями без спинки,
                       размером 600х450х150 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    84 101-9102        Дюбели распорные полиэтиленовые  10 шт.        0.400000      4.50         2      4.50         2
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85 300-0627        Смесители для умывальников       комплект      1.000000    738.66       739    738.66       739
         (= 35)        см-ум-ца-ув центральные, с
                       аэратором, латунными маховичками
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    86 ТЕР18-03004-01  Установка регистров из стальных  100 м         0.050000  11280.00       564  11280.00       564
         (= 36)        труб водогазопроводных
                       диаметром нитки: 20 мм
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.970000                         71.37     69.23
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                         21.67      0.65
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006000                        472.25      2.83
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.000600                        420.00      0.25
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.024000                        323.54      7.76
                       грузоподъемностью до 5 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.040200                          3.74      0.15
            300-0582   Регистры отопительные из         м             5.000000                         80.60    403.00
                       стальных водо-газопроводных
                       неоцинкованных труб диаметром
                       нитки 20 мм
            300-1195   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.011000                       3105.50     34.16
                       кирпичных и бетонных стенах,
                       при длине кронштейна 131 мм
            300-1196   Кронштейны радиаторные на        100 шт.       0.011000                       3764.06     41.40
                       кирпичных и бетонных стенах,
                       при длине кронштейна 325 мм
            101-0148   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.000047                      52787.70      2.48
                       (россыпью) 3х68.5 мм
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.005500                        112.00      0.62
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000011                      98150.00      1.08
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000006                      39760.00      0.24
            402-0002   Раствор готовый кладочный        м3            0.000220                       3402.71      0.75
                       цементный, марка 50
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    87 ТЕР16-03002-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.140000  10514.29      1472  10514.29      1472
         (= 35)        водоснабжения из многослойных
                       металл-полимерных труб
                       диаметром: 15 мм
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.820000                         76.73   1444.06
                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.070000                         15.57      1.09
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005040                        472.25      2.38
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.006720                        420.00      2.82
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.719040                          3.74      2.69
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.062160                        323.54     20.11
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000196                         11.34      0.00
                       хлорная марки а
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    88 103-3010-33     Трубы полипропиленовые           м            13.104000     21.13       277     21.13       277
         (= 35)        диаметром 16 мм толщиной стенки 
                       2,7мм (код SтR160р20)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    89 103-3035-33     Муфта диаметром 16 мм            шт            6.000000      4.41        26      4.41        26
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90 103-3120-33     Угольник  диаметром 16 мм  90    шт            6.000000      4.41        26      4.41        26
         (= 35)        град.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    91 ТЕР16-03001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.200000  10420.00      2084  10420.00      2084
         (= 35)        отопления при стояковой системе 
                       из многослойных
                       металл-полимерных труб
                       диаметром:  20 мм
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.640000                         76.73   2044.09
                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.110000                         14.27      1.57
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.007200                        472.25      3.40
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.094400                          3.74      4.09
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.009600                        420.00      4.03
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.088800                        323.54     28.73
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000320                         11.34      0.00
                       хлорная марки а
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92 103-3025-33     Трубы полипропиленовые           м            19.160000     58.99      1130     58.99      1130
         (= 35)        армированные диаметром  20 м
                       толщиной стенки 3,4 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    93 103-3036-33     Муфта диаметром 20 мм            шт            8.000000      4.41        35      4.41        35
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    94 103-3121-33     Угольник диаметром 20 мм   90    шт            8.000000      4.41        35      4.41        35
         (= 35)        град.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         0.035000   6742.86       236   6742.86       236
         (= 35)        канализации из полиэтиленовых
                       труб высокой плотности
                       диаметром: 100 мм
                       Козп = 1.200 Кмаш = 1.200
                       Кзпм = 1.200 Кт1 = 1.200
                       Кт2 = 1.200 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.590000                         77.86    201.66
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         23.00      0.23
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000840                        472.25      0.40
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.001680                        420.00      0.71
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.009240                        323.54      2.99
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-1977   Болты строительные с гайками и   кг            0.000093                         30.77      0.00
                       шайбами
            103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            0.140000                        214.82     30.07
                       (манжеты) для чугунных напорных 
                       труб диаметром 50-300 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    96 103-1375-33     Трубы пвх   диаметром 110 мм     м             3.493000    145.49       508    145.49       508
         (= 35)        (сл)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    97 103-1407-33     Муфты диаметром 110 мм           шт            1.000000     73.21        73     73.21        73
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    98 ТЕРм38-01003-1  Изготовление решеток на окна и   т             1.484000  42784.37     63492  42784.37     63492
         (= 55)        двери
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150
                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     155.300000                         75.60  11740.68
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       12.520000                         91.00   1139.27
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       10.239600                        545.66   5587.34
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              400002   Автомобили бортовые              маш.-ч        0.853300                        366.93    313.10
                       грузоподъемностью до 8 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч       46.590180                         32.00   1490.89
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.706600                          1.20      2.05
                       резки
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        1.877260                         13.57     25.47
                       электрические
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.511980                          3.74      1.91
              350481   Пресс-ножницы комбинированные    маш.-ч        1.433544                         92.51    132.62
            101-9410   Сталь швеллерная                 т             1.531488                      28252.55  43268.44
            101-1521   Электроды диаметром 5 мм э42     т             0.031906                      28095.28    896.41
            101-0324   Кислород технический             м3            3.858400                          6.64     25.62
                       газообразный
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.742000                          9.66      7.17
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    99 ТЕР9-06001-2    Монтаж решеток                   1 т           1.484000   4716.98      7000   4716.98      7000
         (= 18)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150
                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      86.680000                         67.14   5819.70
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.530000                         38.92     20.63
              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        3.464398                         59.74    206.96
                       номинальным сварочным током
                       315-500 а
              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.238924                          6.70      1.60
                       сварочных материалов с
                       регулированием температуры в
                       пределах 80-500 гр. с
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.324254                        323.54    104.91
                       грузоподъемностью до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.204792                        472.25     96.71
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        3.174276                          1.20      3.81
                       резки
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.699706                         13.57      9.50
                       электрические
              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч       17.970498                         19.39    348.45
                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)
            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.002078                      33362.31     69.33
            101-0324   Кислород технический             м3            2.226000                          6.64     14.78
                       газообразный
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.667800                          9.66      6.45
            101-9412   Шлифкруги                        шт.           0.148400                          5.83      0.87
            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.004897                      39486.00    193.36
                       шайбами
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000045                       6066.49      0.27
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000015                      24500.00      0.37
            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.002879                      33449.94     96.30
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000148                      75827.80     11.22
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000460                      26200.00     12.05
                       красно-коричневая
            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000890                       2200.00      1.96
            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.027751                         35.24      0.98
                       оцинкованный из проволок марки
                       в, маркировочная группа 1770
                       н/мм2, диаметром 5.5 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических   	100 м2       0.591000   5847.72      3456   5847.72      3456
         (= 29)        поверхностей: решеток,
                       переплетов, труб диаметром
                       менее 50 мм и т.п., количество
                       окрасок 2
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150
                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      48.300000                         69.68   3365.54
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                         18.00      0.54
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020390                        323.54      6.60
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.006797                        118.32      0.80
            101-1825   Олифа натуральная                кг            1.595700                         51.00     81.38
            101-1757   Ветошь                           кг            0.177300                          6.68      1.18
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101 113-0237-       Эмаль хс-710 серая               т             0.014539  76223.18      1108  76223.18      1108
         (= 29)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102 ТЕР27-07003-1   Облицовка площадки и ступеней    100 м2        0.292500   5890.60      1723   5890.60      1723
         (= 44)        крыльца плиткой
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150
                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.790000                         64.21   1078.09
                 1.1   Средний разряд работы 2.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.330000                         42.09     13.89
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.137914                        472.25     65.13
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              122801   Виброплита с двигателем          маш.-ч        2.061979                        227.14    468.36
                       внутреннего сгорания
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.188370                        323.54     60.95
                       грузоподъемностью до 5 т
            402-0011   Раствор готовый кладочный        м3            0.014625                       3456.26     50.55
                       цементно-известковый, марка 10
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   103 403-9090-759    Плитки тротуарные 'квадрат'      м2           29.250000    480.00     14040    480.00     14040
         (= 44)        2к.7 (330*330*70 мм) серые
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   104 ТЕР10-01022-1   Подшивка потолков:  панелями пвх 100 м2        0.408000  35460.78     14468  35460.78     14468
         (= 19)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150
                       Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      26.900000                         67.99   1828.93
                 1.1   Средний разряд работы 3.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.300000                         31.50      9.45
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.206448                        323.54     66.79
                       грузоподъемностью до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.093840                        472.25     44.32
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              331531   Пилы дисковые электрические      маш.-ч        0.248676                          4.00      0.99
         101-4026-33   Панели пхв 260х0,25              м2           40.800000                        305.50  12464.40
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.002570                      24500.00     62.97
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
       ИТОГО прямых затрат по разделу:                  РУБ         1519934         303860      37072       4209
                                                                                             --------    --------
                                                                                                10877        141
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
       ИТОГО прямых затрат по   смете:                  РУБ         1519934         303860      37072       4209
                                                                                             --------    --------
                                                                                                10877        141
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        РУБ          108299          36381      14365
       накладные расходы                                РУБ           41026
       сметная прибыль                                  РУБ           28070
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               557
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          43184
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          РУБ          177395
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 РУБ         1308224         252324      20673
       накладные расходы                                РУБ          246139
       сметная прибыль                                  РУБ          127907
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                              3577
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                         256366
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   РУБ         1682270
 
       CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ           90241          10008       1836
       накладные расходы                                РУБ            8123
       сметная прибыль                                  РУБ            7221
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               147
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                          10029
       ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   РУБ          105585
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   РУБ           13170           5147        198
       накладные расходы                                РУБ            5932
       сметная прибыль                                  РУБ            3662
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                69
       в т.ч. сметная зарплата                          РУБ                           5158
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     РУБ           22764
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               РУБ                                1519934             1519934
       индекс к прямым затратам                                                                       1.0000
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  РУБ                                 303860              303860
          индекс к основной зарплате                                                                  1.0000
        - эксплуатация машин и механизмов               РУБ                                  37072               37072
          индекс к эксплуатации машин                                                                 1.0000
        -з/п машинистов                                 РУБ                                  10877               10877
         индекс к зарплате машинистов                                                                 1.0000
        - материалы                                     РУБ                                1179002             1179002
          индекс к  материалам                                                                        1.0000
 
       Накладные расходы                                РУБ                                 301220    1.0000    301220
       Сметная прибыль                                  РУБ                                 166860    1.0000    166860
       Всего :                                          РУБ                                1988014    1.0000   1988014
 
 ВСЕГО:                                                                                                        1519934
 Накладные расходы при УСН (к=0,7)                                0.7000                                        210854
 [3_2_10]
 Сметная прибыль при УСН (к=0.9)                                  0.9000                                        150174
 [4_2_11]
 ИТОГО:                                                                                                        1880962
 Расчет затрат на уплату НДС при УСН: эксплуатация машин          0.1800                                          4715
 [8_2_3]
 Расчет затрат на уплату НДС при УСН: материалы                   0.1800                                        212220
 [8_2_5]
 Расчет затрат на уплату НДС при УСН: (н.р.*0.7) *0.1712*0.18     0.0308                                          6494
 [8_3_10]
 Расчет затрат на уплату НДС при УСН: (см.пр.*0.9)*0.15*0.18      0.0270                                          4055
 [8_4_11]
 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                               2108446
 
 К ОПЛАТЕ :ДВА МИЛЛИОНА СТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ШЕСТЬ РУБЛЕЙ                     
 
   Определитель - (=  9)  
 
   Плановые накопления -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
 
   Определитель - (= 15)  
 
   Плановые накопления -0.6800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000
 
   Определитель - (= 18)  
 
   Плановые накопления -0.7200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100
 
   Определитель - (= 19)  
 
   Плановые накопления -0.5400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600
 
   Определитель - (= 20)  
 
   Плановые накопления -0.6400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100
 
   Определитель - (= 29)  
 
   Плановые накопления -0.4700  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (= 30)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (= 32)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (= 33)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Плановые накопления -0.7100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500
 
   Определитель - (= 36)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500
 
   Определитель - (= 37)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Плановые накопления -0.8100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
 
   Определитель - (= 55)  
 
   Плановые накопления -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600
 
   Определитель - (= 85)  
 
   Плановые накопления -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (=108)  
 
   Плановые накопления -0.6200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200
 
       Составил_____________________________________________ГОРЮНОВА Т.В._______
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]