Стройка:	Автодорожный мост 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II-1-63	
на основные работы по сооружению ростверка опоры 	
Основание: комплект чертежей 	
Сметная стоимость:	18.011	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.922	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.063	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах 1984 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	основн. з/п	экс. маш.	обслуж. машины	
			основн. з/п	в т.ч. з/п			в т.ч. з/п	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н32= 1.7, Н34= 1.29, Н40= 1.29	
	
1.	Е30-1 
УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНО4НЫХ ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ, м3	24	1.280	0.110	31	28	3	2.18	52	
			1.170	0.030			1	0.0387	1	
	
2.	С КСМ п.2 
ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, м3	33.36	7.450		249					
										
	Объем: 24*1.39								
	
3.	Х30 т.ч. т.1 п.5 
ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ НА 1 КМ, т	53.376	0.470	0.470	25		25			
				0.140			7	0.1806	10	
	Объем: 24*1.39*1.6								
	
4.	Е6-1 
ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, м3	10.8	1.630	0.280	18	8	3	1.37	15	
			0.700	0.080			1	0.1032	1	
	Объем: 24*0.45								
	
5.	С146-18 
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150, м3	11.016	29.500		325					
										
	Объем: 24*0.45*1.02								
	
6.	Е 30-01-012-1. 
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА В ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ АРМАТУРЫ И БЕТОНА), м3	156.5	34.130	15.300	5 340	1 117	2 394	12.138	1900	
			7.140	3.280			513	4.2312	662	
	
7.	С КСМ П.42 
БЕТОН М-400 (B30), м3	159.63	33.110		5 285					
										
	Объем: 156.5*1.02								
	
8.	С124-31 
КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СТАЛИ КЛ. АI : Д= 20ММ, т	0.306	193.000		59					
										
	Объем: 1.02*0.3								
	
9.	С124-1 
КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА АI, т	0.714	270.000		193					
										
	Объем: 1.02*0.7								
	
10.	С124-38 
КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ДИАМЕТРОМ (Д) ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СТАЛИ КЛ. А3 : Д= 12ММ, т	0.507	253.000		128					
										
	Объем: 1.69*0.3								
	
11.	С124-3 
КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА АIII, т	1.183	270.000		319					
										
	Объем: 1.69*0.7								
	
12.	С124-40 
КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СТАЛИ КЛ. АIII : Д= 25ММ, т	3.171	224.000		710					
										
	Объем: 10.57*0.3								
	
13.	С124-3 
КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА АIII, т	7.399	270.000		1 998					
										
	Объем: 10.57*0.7								
	
14.	Х 30 Т.Ч.Т.1 П.3 
ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, т	13.28	3.200	3.200	42		42			
				0.960			13	1.2384	16	
	Объем: 1.02+1.69+10.57								
	
15.	Е30-343 
УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ, м2	182	1.150	0.040	209	58	7	0.56	102	
			0.320	0.010			2	0.0129	2	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				14 931	1 211	2 474		2069	
							537		692	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 931	1 211	2 474		2069	
							537		692	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				9 266					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=11.7)				1 747					
	.   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - (k=0.092)								161	
	.   СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - (k=0.18)					315				
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=8)				1 333					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				18 011					
	.   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								2922	
	.   СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					2 063				
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				18 011					
	.   НОPМАТИВНАЯ ТPУДОЕМКОСТЬ								2922	
	.   СМЕТНАЯ ЗАPАБОТНАЯ ПЛАТА					2 063